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I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudb za javno naročilo blaga: nadgradnja komunikacijskega omrežja izvedeno po postopku naročila male vrednosti skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene in predložene skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obvestila o naročilu male vrednosti.

Kot ponudnik lahko na javno naročilo konkurira vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPk; Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) ter mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do 28.10.2016 do 09:00 ure.  

Ponudniki oddajo ponudbe v pisni obliki s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, in sicer ponudbe, poslane po pošti, s pripisom služba za računovodstvo in javna naročila (v roke: Katja Zakrajšek), osebno dostavljene ponudbe pa v vložišče naročnika.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija za izvedbo postopka oddaje javnega naročila izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih po končanem odpiranju ponudb neodprte vrnila ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 28.10.2016 ob 11:00 uri na naslovu: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana. 

Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje, pač pa se identificirajo z osebnim dokumentom. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem, 					
                                                                                     Zavod za pokojninsko in invalidsko 
                                                                                               zavarovanje Slovenije
                                                                                                 mag. Edmond PAJK
                                                                                         namestnik generalnega direktorja
                                                                                direktor sektorja informacijskih tehnologij
 
Ljubljana, 13.10.2016
[bookmark: OLE_LINK6]

II.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA, VSEBINSKO-TEHNIČNE ZAHTEVE IN DRUGE ZAHTEVE

1.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nadgradnja komunikacijskega omrežja, ki vključuje:

Izgradnjo in razširitev LAN in SAN omrežja ter zagotovitev šifrirane povezave med lokacijami:
a. Izgradnja omrežja FC SAN s 4/8 Gb/s FC vmesniki
b. Priprava vmesnikov 10 Gb/s na lokaciji Maribor za priklop strežnikov aplikacijskih gruč (Oracle, VMware).

2.	VSEBINSKO – TEHNIČNE ZAHTEVE

Naročnik želi razširiti LAN in SAN omrežje na centralni lokaciji naročnika Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, ter zgraditi SAN omrežje na lokacijah Ljubljana, Ob železnici 30 in Maribor, Zagrebška cesta 84. 

Nadgradnja obstoječe opreme je potrebna, da se omogoči priklop končnih naprav v omrežju LAN z vmesniki 1 Gb/s ter 10 Gb/s Ethernet ter shranjevalnih naprav (knjižnice, diskovna polja, sistemi za nadomestne kopije) z vmesniki 4/8 Gb/s FC.

Naročilo obsega nadgradnjo LAN in SAN omrežja uvedbo šifriranja na obstoječi povezavi med lokacijami:
	a.  Nadgradnja omrežja FC SAN s 4/8 Gb/s  FC vmesniki,
	b. Nadgradnja omrežja LAN z 10 Gb/s vmesniki na lokaciji Maribor za priklop 	strežnikov.

Za ta namen je potrebno ponuditi strojno in programsko opremo s pripadajočimi storitvami. Zahteve so podane v nadaljevanju.

Ponujena oprema mora vsebovati vse komponente, ki zagotavljajo vse navedene tehnične lastnosti. Beseda »možnost« tako pomeni, da naročnik pričakuje, da to lastnost oprema vključuje, in jo naročnik lahko prične takoj uporabljati. V tehničnih zahtevah je pri lastnostih, ki jih naročnik namerava vključiti kasneje, to posebej navedeno kot »možnost kasnejše nadgradnje«.

2.1.	Zahtevana oprema in storitve

Lokacija: Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

1. Ponuditi je potrebno dve (2) omrežni stikali s šifriranjem prometa IP MACsec.

Preko dveh stikal v skladu je potrebno vzpostaviti šifriranje podatkov na obstoječih povezavah med lokacijo Kolodvorska ulica 15, Ljubljana ter lokacijama Ob železnici 30, Ljubljana in Zagrebška cesta 84, Maribor.

1.1. Posamezno stikalo mora izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve:
· podpora za strojno šifriranje prometa med stikali po protokolu »MACsec« (IEE 802.1AE) s hitrostjo fizičnih povezav (»wire-speed«) 10 Gb/s (lahko z uporabo vgradnega modula),
· stikalo mora omogočati podporo šifriranja AES do vključno 256 bitov,
· stikalo mora omogočati nastavitev edinstvenih šifrirnih ključev in njihovo zamenjavo,
· stikalo mora imeti vsaj 24 vmesnikov ethernet 10/100/1000 Mb/s Base-T, RJ45,
· dva redundantna napajalnika, ki omogočata menjavo med delovanjem,
· optični vmesniki morajo biti združljivi s stikalom,
· možnost vgradnje v 19˝ omaro,
· vsaj 4 prosta mesta za vgradnjo optičnih večrodovnih modulov SFP in SFP+,
· stikalo mora podpirati protokol STP za vsak VLAN posebej,
· stikalo mora podpirati zaščito vrat pred preobremenitvijo s paketi broadcast, multicast in unicast (»storm control«),
· podpirati združevanje omrežnih vmesnikov v logične omrežne vmesnike (»Link aggregation«), do 8 vmesnikov v grupi po protokolu IEEE 802.1ax (LACP),
· možnost samodejne nadgradnje programske opreme podrejenih stikal v skladu iz nadrejenega stikala,
· podpora za protokole IEEE 802.3ad, 802.1x, 802.1s, 802.1w, 802.1p, 802.1D,
· podpora za IGMP, QoS,
· upravljanje po protokolu SSH, SNMP, Web in konzolnem dostopu,
· možnost shranjevanja konfiguracije na pomnilniški medij USB ali na FTP strežnik,
· podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v formatu ASCII,
· možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije (rollback),
· avtentikacija administrativnih uporabnikov po protokolih TACACS+ in RADIUS,
· skupna zmogljivost stikala po številu paketov najmanj 40 Mpps za pakete dolžine 64B,
· podpora paketom MTU dolžine do 9000 zlogov,
· skupna zmogljivost stikala po prepustnosti najmanj 80 Gb/s
· podpora več kot 5000 naslovov MAC,
· podpora vsaj 1000 istočasnih grup protokola IGMP,
· podpora za IPv6 in naslavljanje vmesnikov z naslovi IPv6,
· stikalo mora podpirati statično usmerjanje IPv4 in IPv6,
· stikalo mora imeti možnost kasnejše fizične ali programske nadgradnje na dinamično usmerjanje po protokolih RIP, OSPFv3, BGP, EIGRP ali enakovrednem za IPv4 in IPv6,
· (Naročnik v svojem omrežju uporablja EIGRP protokol. Naročnik dopušča, da se ponudi oprema z drugim enakovrednim in za naročnikovo okolje ustreznim protokolom, ki bo omogočal nemoteno delovanje obstoječih rešitev. V primeru ponujenega drugega, enakovrednega protokola, mora ponudnik izvesti ustrezne spremembe na obstoječi naročnikovi opremi, kjer se protokol uporablja, na način, da bodo zagotovljene obstoječe funkcionalnosti in bodo do izvedbe storitve naročnika nemoteno delovale),
· podprti morajo biti filtri IPv4 in IPv6 (»Access-list, ACL«),
· omrežno stikalo mora podpirati protokol IGMP v1, v2 in v3,
· podpora SNMP (v1, v2c in v3) in NTP,
· podpora TFTP, FTP, SFTP ali SCP (vsaj enega od teh protokolov) za nadgradnjo programske opreme ter prenosa konfiguracij,
· podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog,
· možnost preverjanja izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino glede na povezavo naslovov IP-MAC (»ARP inspection«),
· možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (»Remote-SPAN«),
· stikalo mora imeti možnost centraliziranega upravljanja.

1.2. Stikali morata biti v skladu.

1.3. Vgrajeni vmesniki v vsakem stikalu:
- en (1) kos 10 GBASE-LR SFP,
- vsaj dva (2) optična večrodovna modula 1000BASE-SX SFP transciever module, MMF, 850nm, DOM.

2. Zahteve za storitve za lokacijo Kolodvorska ulica 15, Ljubljana:

 2.1. Izdelava načrta izvedbe nadgradnje omrežja, ki obsega:
· arhitekturo omrežja na lokaciji,
· načrt izvedbe omrežja na lokaciji.

2.2. Izvedba na centralni lokaciji naročnika (Kolodvorska ulica 15, Ljubljana), ki obsega:
dostavo, montažo, konfiguriranje, testiranje in vpeljavo vse dobavljene opreme v redno obratovanje. Na lokaciji je potrebno izvesti:
· montažo stikal,
· nadgradnjo programske opreme stikal,
· vzpostavitev sklada omrežnih stikal,
· konfiguracijo šifriranja MACsec 802.1AE,
· konfiguriranje nastavitev protokola »spanning-tree« in nastavitev sorodnih protokolov,
· konfiguriranje avtentikacije in omejitev administrativnega dostopa do stikal in integracija z obstoječim sistemom avtentikacije,
· konfiguriranje nastavitev QoS,
· uskladitev in dokumentiranje IP naslovnega prostora LAN omrežja naročnika za vso novo dobavljeno opremo,
· konfiguracija nastavitev upravljanja (NTP, syslog, SNMP),
· pregled delovanja in testiranje vseh nastavljenih funkcij stikal.

2.3. Izdelava izvedbene dokumentacije rešitve.

Lokacija: Ob železnici 30, Ljubljana

3. Ponuditi je potrebno eno (1) samostojno omrežno stikalo s šifriranjem prometa IP MACsec.

Preko tega stikala je potrebno vzpostaviti šifrirano povezavo po protokolu MACsec med lokacijo Kolodvorska ulica 15, Ljubljana in lokacijo Ob železnici 30, Ljubljana.

3.1. Stikalo mora izpolnjevati enake minimalne tehnične zahteve, kot so navedene pod točko 1.1. za lokacijo Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

3.2. Vgrajeni vmesniki v stikalu:
· vsaj štiri (4) optični večrodovni moduli 1000BASE-SX SFP transciever module, MMF, 850NM, DOM.

4. Ponuditi je potrebno eno (1) SAN stikalo za lokacijo Ob železnici 30, Ljubljana.

4.1. SAN stikalo mora izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve:
· možnost vgradnje v 19" omaro,
· dva redundantna napajalnika, ki omogočata menjavo med delovanjem,
· imeti mora vgrajenih več ventilatorjev za zagotavljanje redundance hlajenja, ki jih je možno menjati med delovanjem,
· omogočati mora nadgradnjo programske opreme med delovanje brez prekinitev (ISSU – In Service Software Upgrade),
· stikalo mora imeti vgrajenih vsaj 16 fiksnih vmesniških rež,
· možnost vgradnje stikalnih modulov z vmesniki FC, ki podpira hitrost priklopa 4/8 Gb/sm
· možnost menjave stikalnih modulov, optičnih oz. bakrenih vmesnikov, nadzornih modulov med delovanjem stikala (hot-swap),
· FC SFP moduli morajo podpirati:
· 4/8 Gb/s FC SFP vmesnike za priklop preko enorodovnih (SM) ali večrodovnih (MM) optičnih kablov,
· Gb/s FC CWDM SFP vmesnike za priklop preko enorodovnih (SM) optičnih kablov,
· stikalo mora imeti neblokirajočo arhitekturo s polno prepustnostjo na vseh vmesnikih ne glede na tip vmesnika (4/8 Gb/s FC),
· prepustnost stikala po pasovni širini mora biti vsaj 190 Gb/s.

4.2. Vgrajeni vmesniki in licence:
· stikalo mora imeti vgrajenih vsaj dvanajst (12) 4/8 Gb/s FC SW SFP+, LC vmesnikov za priklop na večrodovno optično vlakno (MM),
· vključene morajo biti licence za vsaj 12 4/8 Gb/s FC vmesnikov.

4.3. Funkcionalnosti SAN:
· podpora vseh standardnih storitev FC kot so login services, name server, zoning, FSPF,
· stikalo mora imeti možnost povezljivosti preko FC z obstoječim omrežjem SAN na primarni lokaciji naročnika v Ljubljani, ki je zgrajeno z uporabo stikala Cisco MDS 9509,
· podpora vsaj 16 logičnih segmentov oziroma podomrežij SAN (VSAN),
· podpora standardnih storitev FC za vsako podomrežje SAN posebej,
· podpora medstikalnih povezav ISL (Inter Switch Link),
· podpora deljenju prometa med do 16 enakovrednimi potmi ter dinamično preusmeritvijo prometa v primeru okvare z uporabo protokola FSPF (Fabric Shortes Path First),
· podpora virtualizacije strežnikov oziroma priključnih vmesnikov z uporabo mehanizma NPIV – vsak navidezni strežnik ima možnost dobiti lasten FCID, 
· poenostavitev omrežja SAN z zmanjšanjem števila Domain ID z uporabo mehanizma NPV,
· SAN vmesniki morajo podpirati naslednje:
· E, F, NP, VE, TE ter VF tipe vmesnikov,
· Podpora posredovanja prometa več podomrežij SAN (VSAN) preko vmesnika tipa F (trunk),
· Podpora združevanja vsaj 8 vmesnikov, ki se uporabljajo za medstikalne povezave ISL,
· Podpora združevanja vmesnikov tipa F (SAN port-channel),
· Vsaj 200 B2B izravnalnikov (buffer-to-buffer credits) na posamezen vmesnik FC,
· podpora varnostnih storitev omrežja SAN kot sledi:
· Podpora avtentikacijskega protokola FC-SP (Fibre Channel Security Protocol),
· Podpora avtentikacije stikalo-odjemalec v obe smeri po protokolu FC-SP,
· Podpora varnostnega mehanizma za avtentikacijo stikal,
· Podpora kontrole priklopa naprave na vmesnik stikala glede na WWN (port security),
· možnost vpeljave mehanizmov za zagotavljanje kakovosti storitev (QoS – Quality of Service) za upravljanje pasovne širine, nadzor zakasnitev ter dodeljevanje prioritete kritičnemu prometu s klasifikacijo prometa v štiri različne nivoje,
· podpora napredne funkcionalnosti zoning s posredovanjem celotne »zoning« podatkovne baze med stikali,
· definiranje končnih sistemov (strežniki, shranjevalni sistemi) z imenom (alias) glede na naslov WWN,
· uporaba definiranih imen (alias) za funkcionalnost zoning.

4.4. Nadzor in upravljanje:
· nadzor in upravljanje preko konzolnega vmesnika ali USB,
· možnost shranjevanja konfiguracije na pomnilniški medij USB ali na strežnik FTP,
· podpora nadzora in upravljanja stikala preko ukazne vrstice (protokola Telnet, SSH) ali grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI),
· podpora za kontrolo dostopa in upravljanja stikala z vlogami (role) ter uporabniškim imenom ter geslom (username/password),
· podpora SNMP (v1, v2c in v3) in NTP,
· podpora TFTP, FTP, SFTP ali SCP (vsaj enega od teh protokolov) za nadgradnjo programske opreme ter prenos konfiguracij,
· možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije (rollback),
· podpora protokolu NTP za sinhronizacijo točnega časa,
· podpora odkrivanja sosednjih naprav (neighbor learning),
· podpora SYSLOG,
· avtentikacija administrativnih uporabnikov po protokolih TACACS+ in RADIUS,
· možnost definiranja vsaj 2 istočasnih sej za preslikovanje prometa,
· možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (»Remote-SPAN«),
· podpora analize prometa FC z vgrajenim analizatorjem,
· podpora FC traceroute ter FC ping,
· podpora razhroščevanju na prometu Fibre Channel.

5. Zahteve za storitve za lokacijo Ob železnici 30, Ljubljana:

5.1. Izdelava načrta izvedbe nadgradnje omrežja, ki obsega:
· arhitekturo omrežja na lokaciji,
· načrt izvedbe omrežja na lokaciji ter integracijo z obstoječim omrežjem na centralni lokaciji,
· načrt priklopa končnih naprav,
· načrt testa ustreznosti delovanja omrežja lokacije ter komunikacije s primarno lokacijo.

5.2. Izvedba na lokaciji naročnika, ki obsega: dostavo, montažo, konfiguriranje, testiranje in vpeljavo vse dobavljene opreme v redno obratovanje:

Za opremo pod točko 3:
· montaža stikala,
· nadgradnja programske opreme stikala,
· konfiguracija šifriranja MACsec 802.1ae,
· konfiguriranje nastavitev protokola »spanning-tree« in nastavitev sorodnih protokolov,
· konfiguriranje avtentikacije in omejitev administrativnega dostopa do stikal in integracija z obstoječim sistemom avtentikacije,
· konfiguriranje nastavitev qos,
· uskladitev in dokumentiranje IP naslovnega prostora LAN omrežja naročnika za vso novo dobavljeno opremo,
· konfiguracija nastavitev upravljanja (ntp, syslog, snmp),
· pregled delovanja in testiranje vseh nastavljenih funkcij stikala.

Za opremo pod točko 4:
· vgradnja stikala SAN na lokaciji,
· priklop vmesnikov končnih naprav ter povezav ISL,
· nadgradnja operacijskega sistema stikala na verzijo priporočeno s strani proizvajalca,
· instalacija licenc za delovanje okolja,
· izvedba konfiguracije novega stikala ter konfiguracije obstoječega centralnega stikala MDS 9500,
· testiranje in potrditev delovanja nadgrajenega omrežja SAN.

5.3. Izdelava izvedbene dokumentacije rešitve.




Lokacija: Zagrebška cesta 84, Maribor

6. Ponuditi je potrebno dve (2) omrežni stikali s šifriranjem prometa IP MACsec.

Preko dveh stikal v skladu je potrebno vzpostaviti šifrirano povezavo po protokolu MACsec med lokacijo Kolodvorska ulica 15, Ljubljana in lokacijo Zagrebška cesta 84, Maribor:

6.1. 	Vsako posamezno stikalo mora izpolnjevati enake minimalne tehnične zahteve, 	kot so navedene pod točko 1.1. za lokacijo Kolodvorska ulica 15.

6.2. Stikali morata biti v skladu.

6.3. Vgrajeni vmesniki v vsakem stikalu:
· en (1) kos 10 GBASE-LR SFP,
· vsaj trije (3) optični večrodovni moduli 1000BASE-SX SFP transciever module, MMF, 850nm, DOM.

7. 	Ponuditi je potrebno nadgradnjo obstoječega omrežja LAN ter izgradnjo SAN za 	lokacijo Zagrebška cesta 84, Maribor. Ponuditi je potrebno dve (2) konsolidirani 	LAN/SAN stikali.

Vsako posamezno stikalo mora izpolnjevati naslednje enake minimalne tehnične zahteve:

7.1. stikalo mora omogočati vgradnjo v standardno 19-palčno omaro,

7.2. stikalo mora imeti vgrajena vsaj dva napajalnika električne energije, ki sta redundantna ter omogočata menjavo med delovanjem,

7.3. stikalo mora imeti vgrajenih več ventilatorjev za zagotavljanje redundance hlajenja, ki jih je možno menjati med delovanjem,

7.4. stikalo mora omogočati nadgradnjo programske opreme med delovanjem brez prekinitev (ISSU – In Service Software Upgrade),

7.5. stikalo mora imeti vsaj eno razširitveno mesto za vgradnjo razširitvenega modula z dodatnimi vmesniki.

7.6. Zmogljivosti:
· stikalo mora imeti vgrajenih vsaj 32 fiksnih vmesniških rež,
· stikalo mora biti razširljivo na vsaj 48 vmesnikov oziroma vmesniških rež z uporabo razširitvenih modulov,
· vmesniške reže morajo omogočati vgradnjo 1Gb/s Ethernet SFP, 10 Gb/s Ethernet SFP+ in 4/8 Gb/s FC SFP modulov,
· vmesniki morajo podpirati Ethernet, FC ter FCoE LAN/SAN tehnologije,
· 1Gb/s Ethernet SFP moduli morajo podpirati bakrene kable s RJ45 tipom priključka in enorodovne (SM – singlemode) ali večrodovne (SM) ali večrodovne (MM) optične kable,
· FC SFP moduli morajo podpirati 4/8 Gb/s FC SFP vmesnike za priklop preko enorodovnih (SM) ali večrodovnih (MM) optičnih kablov,
· razširitveni moduli morajo podpirati priklop preko 1G/10Gb/s Ethernet, 40 Gb/s Ethernet ali 4/8 Gb/s FC vmesnikov,
· stikalo mora imeti neblokirajočo arhitekturo s polno prepustnostjo na vseh vmesnikih ne glede na tip vmesnika (tj. 1/10 Gb/s Ethernet, 4/8 Gb/s FC),
· prepustnost stikala po pasovni širini mora biti tako vsaj 960 Gb/s oziroma 700 Mpps,
· stikalo mora omogočati IP usmerjanje (routing)
· zmogljivost vsaj 140 Gb/s oziroma Mpps za funkcionalnost usmerjanja IP
· podpora vsaj 7000 IP poti v usmerjevalni tabeli
· podpora vsaj 7000 multicast poti v usmerjevalni tabeli
· podpora vsaj 800 logičnih usmerjevalnih table (VRF)
· podpora protokolom za visoko razpoložljivost privzetega prehoda (VRRP)
· podpora protokolom multicast PIMv2 Sparse Mode, Source Specific Multicast (SSM), Multicast Source Discovery Protocol (MDSP), IGMPv2 ter v3
· podpora funkcionalnosti DHCP Relay
· stikalo mora podpirati vsaj 4000 VLAN-ov,
· stikalo mora podpirati vsaj 30.000 hkratnih naslovov MAC,
· vsi vmesniki morajo podpirati pakete velikosti 9216 bytov (jumbo frame),
· stikalo mora omogočati priklop vsaj 10 (obstoječih) zunanjih stikal za neposreden priklop strežnikov za potrebe širitve, pri čemer je zahtevano naslednje:
· vsa zunanja stikala se upravljajo kot eno stikalo,
· priklop zunanjih stikal preko standardnih 10Gb/s Ethernet povezav,
· priklop strežnikov na to stikalo se lahko izvede z 1 Gb/s Ethernet, bakrenimi (RJ45) ali optičnimi (SM ali MM) vmesniki, 10 Gb/s Ethernet bakrenimi (twinax kabli do dolžine 10 m ali RJ45) ali optičnimi (SM ali MM) vmesniki ali 10 Gb/s FCoE bakrenimi (twinax kabli do dolžine 10m) ali optičnimi (SM ali MM) vmesniki,
· možnost priklopa vsaj 400 vmesnikov z uporabo zunanjih stikal.

7.7. Vgrajeni vmesniki in licence v vsakem stikalu:
· šestnajst (16) 4/8 Gb/s FC SW SFP+, LC vmesnikov za priklop na večrodovno (MM) optično vlakno,
· osem (8) 1 Gb/s (1000BASE-T) SFP vmesnikov,
· osem (8) 10 Gb/s 10GBASE SR SFP+ vmesnikov,
· za vse uporabljene FC in ethernet priključke mora biti vključena licenca za njihovo polno funkcionalnost, če je potrebna.

7.8. Funkcionalnosti LAN:
· stikalo mora omogočati združevanje vsaj 8 Ethernet vmesnikov v en logičen vmesnik (port-channel),
· porazdelitev bremena med vmesniki mora omogočati uporabo Layer 2, 3 ali 4 informacije za deljenje bremena,
· stikalo mora omogočati združevanje vsaj 8 Ethernet vmesnikov v en logičen vmesnik, pri čemer so vmesniki lahko na dveh različnih stikalih (tj. MLAG – Multichasis Link Aggregation Group),
· podpora vsaj 50 instancam protokola MSTP IEEE 802.1s,
· podpora funkcionalnosti Private VLAN,
· podpora storitvam QoS mora zadoščati naslednjim zahtevam:
· vsaj 8 izhodnih vrst (queues) na vsakem vmesniku,
· možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste,
· kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu WRR (weighted round robin),
· razvrščanje paketov (classifying),
· omejevanje prometa za določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik (traffic policing),
· podpora omejevanja prometa na logični vmesnik (VLAN),
· označevanje oz. barvanje paketov (marking – nastavljanje qos bitov),
· vsi mehanizmi za zagotavljanje kakovosti storitev so omogočeni v strojni opremi, tako da njihova uporaba ne vpliva na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada,
· podpora omejevanja količine prometov tipa unknown unicast, broadcast, multicast,
· Podpora varnostnim storitvam za omrežja LAN kot sledi:
· filtriranje prometa (Access Control List) glede na naslov MAC, IP, TCP/UDP port,
· podpora varnostnih filtrov (Access Control List) tako na fizičnem kot logičnih vmesnikih,
· podpora varnostnih filtrov na terminalskih vmesnikih,
· podpora varnostnih filtrov za protokol IPv4 in IPv6,
· podpora beleženja akcij (npr. kršitev) varnostnih filtrov,
· izvajanje varnostnih filtrov v strojni opremi,
· podpora standardu 802.1X,
· podpora overjanju naslovov MAC,
· podpora beleženju dogodkov 802.1X na strežnik AAA (accounting, authorization, authentication),
· podpora omejevanju naslovov MAC na posameznem vmesniku,
· podpora blokiranja dodeljevanja naslovov IP z neavtoriziranih strežnikov DHCP (DHCP snooping),
· podpora funkcionalnosti IP Source Guard,
· podpora funkcionalnosti dinamičnega preverjanja ARP (ARP inspection),
· podpora omejevanja in izvajanja varnostnih filtrov za kontrolni vmesnik stika (CoPP).

7.9. Funkcionalnosti SAN:
· podpora vseh standardnih storitev FC kot so login services, name server, zoning, FSPF,
· stikalo mora imeti možnost povezljivosti preko FC z obstoječim omrežjem SAN na primarni lokaciji naročnika v Ljubljani, ki je zgrajeno z uporabo stikala Cisco MDS 9509,
· podpora vsaj 16 logičnih segmentov oziroma podomrežij SAN (VSAN),
· podpora standardnih storitev FC za vsako podomrežje SAN posebej,
· podpora medstikalnih povezav ISL (Inter Switch Link),
· podpora deljenju prometa med do 16 enakovrednimi potmi ter dinamično preusmeritvijo prometa v primeru okvare z uporabo protokola FSPF (Fabric Shortes Path First),
· podpora virtualizacije strežnikov oziroma priključnih vmesnikov z uporabo mehanizma NPIV – vsak navidezni strežnik ima možnost dobiti lasten FCID,
· poenostavitev omrežja SAN z zmanjšanjem števila Domain ID z uporabo mehanizma NPV,
· SAN vmesniki morajo podpirati naslednje:
· E, F, NP, VE, TE ter VF tipe vmesnikov,
· podpora posredovanja prometa več podomrežij SAN (VSAN) preko vmesnika tipa F (trunk),
· podpora združevanja vsaj 8 vmesnikov, ki se uporabljajo za medstikalne povezave ISL,
· podpora združevanja vmesnikov tipa F (SAN port-channel),
· podpora varnostnih storitev omrežja SAN kot sledi:
· podpora avtentikacijskega protokola FC-SP (Fibre Channel Security Protocol),
· podpora avtentikacije stikalo-odjemalec v obe smeri po protokolu FC-SP,
· podpora varnostnega mehanizma za avtentikacijo stikal,
· podpora kontrole priklopa naprave za vmesnik stikala glede na WWN (port security),
· možnost vpeljave mehanizmov za zagotavljanje kakovosti storitev (QoS – Quality of Service) za upravljanje pasovne širine, nadzor zakasnitev ter dodeljevanje prioritete kritičnemu prometu s klasifikacijo prometa v štiri različne nivoje,
· podpora napredne funkcionalnosti zoning s posredovanjem celotne »zoning« podatkovne baze med stikali,
· definiranje končnih sistemov (strežniki, shranjevalni sistemi) z izmenom (alias) glede na naslov WWN,
· uporaba definiranih imen (alias) za funkcionalnost zoning.

7.10. Nadzor in upravljanje:
· nadzor in upravljanje preko namenskega 10/100 Mb/s Ethernet vmesnika (out-of-band management),
· nadzor in upravljanje preko direktnega konzolnega dostopa,
· možnost shranjevanja konfigurancije na pomnilniški medij USB ali na FTP strežnik,
· podpora nadzora in upravljanje stikala preko ukazne vrstice (protokola Telnet, SSH), ali grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI),
· podpora za kontrolo dostopa in upravljanja stikala z vlogami (role) ter uporabniškim imenom ter geslom (username/password),
· podpora določanja vlog (role) glede na podomrežje VLAN ter VSAN,
· podpora TFTP, FTP, SFTP ali SCP (vsaj enega od teh protokolov) za nadgradnjo programske opreme ter prenos konfiguracij,
· možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije (rollback),
· podpora protokolu NTP za sinhronizacijo točnega časa,
· podpora odkrivanja sosednjih naprav (neighbor learning),
· podpora SYSLOG, SNMP v1, v2 ter v3,
· avtentikacija administrativnih uporabnikov po protokolih TACACS+ in RADIUS,
· podpora preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma enega ali več navideznih segmentov na monitor vmesnik (Switched Port Analyzer – SPAN) tako za Ethernet kot FC,
· možnost definiranja vsaj 2 istočasnih sej za preslikovanje prometa,
· možnost preslikovanja prometa za analiziranje na oddaljeno lokacijo,
· podpora analize prometa FC z vgrajenim analizatorjem,
· podpora FC traceroute ter FC ping,
· podpora razhroščevanju na prometu Fibre Channel.

7.11. Stikalo mora podpirati vsaj naslednje standarde:
· T11 standards-compliant FCoE (FC-BB-5),
· T11 FCoE Initialization Protocol (FIP) (FC-BB-5),
· 802.3 (Ethernet), 802.3u (FastEthernet), 802.3z, 802.3ab (Gigabit Ethernet), 802.3ae (10 Gigabit Ethernet),
· 802.3x (Flow control),
· 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol),
· 802.1D (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree),
· 802.1p (Priority Tagging),
· 802.1Q (VLAN tagging),
· 802.x (pause),
· 801.1Qaz (Enhanced transmission selection),
· 802.1Qbb (Per-priority Pause),
· IEEE 1588-2008: Precision Time Protocol (Boundary Clock).

7.12. Stikali morata biti v skladu.

8. Zahteve za storitve za lokacijo Zagrebška cesta 84, Maribor:

8.1. Načrt izvedbe nadgradnje omrežja, ki obsega: 
· arhitektura omrežja na lokaciji (SAN ter LAN z MLAG),
· načrt izvedbe omrežja na lokaciji ter integracija z obstoječim omrežjem na centralni lokaciji,
· načrt priklopa končnih naprav,
· načrt testa ustreznosti delovanja omrežja lokacije ter komunikacije s primarno lokacijo.

8.2. Izvedba na lokaciji Maribor, ki obsega: dostavo, montažo, konfiguriranje, testiranje in vpeljavo vse dobavljene opreme v redno obratovanje z izdelavo dokumentacije:

Za opremo pod točko 6:
· montaža stikal,
· nadgradnja programske opreme stikal,
· vzpostavitev sklada omrežnih stikal,
· konfiguracija šifriranja macsec 802.1ae,
· konfiguriranje nastavitev protokola »spanning-tree« in nastavitev sorodnih protokolov,
· konfiguriranje avtentikacije in omejitev administrativnega dostopa do stikal in integracija z obstoječim sistemom avtentikacije,
· konfiguriranje nastavitev qos,
· uskladitev in dokumentiranje IP naslovnega prostora LAN omrežja naročnika za vso  novo dobavljeno opremo,
· konfiguracija nastavitev upravljanja (ntp, syslog, snmp),
· pregled delovanja in testiranje vseh nastavljenih funkcij stikal.

Za opremo pod točko 7:
· izvedba izgradnje omrežja SAN ter LAN z MLAG,
· vgradnja konsolidiranih stikal na lokaciji Maribor,
· priklop vmesnikov končnih naprav ter povezav ISL,
· nadgradnja operacijskega sistema stikal na verzijo potrjeno s strani proizvajalcev naprav priključenih v omrežje,
· instalacija licenc za delovanje okolja,
· izvedba konfiguracije novih stikal ter integracije v obstoječe omrežje,
· testiranje in potrditev delovanja omrežja SAN ter LAN z MLAG.

8.3. Izdelava izvedbene dokumentacije rešitve.

9. DODATNE ZAHTEVE

9.1. Testiranje ponujene opreme

Na zahtevo naročnika je ponudnik pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila dolžan vzorec ponujene opreme dostaviti na testiranje, in sicer v roku 5 delovnih dni od poziva naročnika. Ponudnik mora nuditi pomoč pri postavitvi in izvedbi testiranja brez dodatnih stroškov za naročnika.

Lokacija izvedbe testiranja: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana.

9.2. Prevzem dobavljene opreme in izvedenih storitev

Izvajalec ob dobavi opreme naročniku izroči garancijske liste v elektronski in pisni obliki.

Izvajalec in naročnik po dobavi podpišeta dobavnico in po izvedbi pripadajočih storitev podpišeta prevzemni zapisnik.

9.3. Lokacije izvedbe storitev

Ponudnik bo storitve izvajal na naslednjih lokacijah:
· za opremo pod točko 1 na lokaciji Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,
· za opremo pod točko 3 in 4 na lokaciji Ob železnici 30, Ljubljana,
· za opremo pod točko 6 in 7 na lokaciji Zagrebška cesta 84, Maribor.

Dobava celotne opreme se izvede na lokacijo naročnika Kolodvorska ulica 15, Ljubljana. Za namene izvedbe zahtevanih storitev izvajalec opremo prevzame na tej lokaciji in jo dostavi na lokacijo, kjer se bodo storitve izvajale. Izvajalec je dolžan poskrbeti za varen transport opreme. V primeru poškodbe opreme med transportom, mora le-to izvajalec zamenjati z novo, delujočo opremo, brez dodatnih stroškov za naročnika.

10. DODATNI POGOJI
Ponudnik mora v svoji ponudbi izkazati, da izpolnjuje naročnikove zahteve v zvezi z:
· zahtevanimi tehničnimi specifikacijami,
· usposobljenostjo strokovnjakov,
· referencami,
kot je navedeno v točkah 4.1.5, 4.1.6. in 4.1.7. III. poglavja te razpisne dokumentacije.














































III.	NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15) je naročnik na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS dne 12.10.2016 poslal v objavo obvestilo o naročilu male vrednosti za nadgradnjo komunikacijskega omrežja, št. 430-29/2016.

[bookmark: _Toc2047637]V ta namen je v skladu z določbami ZJN-3 naročnik izdelal navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. 

1.	PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nadgradnja komunikacijskega omrežja. 

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v tej razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila, z izbranim ponudnikom po pravnomočno končanem postopku sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila.

2.	RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Ponudnik je dolžan redno spremljati objave v zvezi s tem naročilom na Portalu javnih naročil in spletni strani naročnika http://www.zpiz.si.

2.1. Vprašanja v zvezi z vsebino naročila in s pripravo ponudbe

Komunikacija s ponudniki v zvezi z vsebino naročila in s pripravo ponudbe poteka preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si. Če komunikacija preko navedenega spletnega naslova ni možna, lahko ponudniki vprašanja posredujejo na elektronski naslov: javna.narocila@zpiz.si. Vprašanja potencialnih ponudnikov morajo biti zastavljena najkasneje do 20.10.2016 do 10:00 ure. Na vprašanja, postavljena po preteku navedenega roka, naročnik ni dolžan odgovoriti.

2.2.	Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih morajo potencialni ponudniki upoštevati pri sestavi svoje ponudbe. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije naročnik objavi preko Portala javnih naročil z obrazcem: Popravek (EU-14-SL). Pojasnila razpisne dokumentacije so na Portalu javnih naročil dodana k Obvestilu o naročilu male vrednosti kot dodatna pojasnila.

Naročnik bo, če meni, da je potrebno, podaljšal rok za oddajo ponudb z namenom, da omogoči potencialnim ponudnikom potreben čas za upoštevanje sprememb, dopolnitev in pojasnil razpisne dokumentacije pri pripravi ponudb.



3.	UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel »Izjavo gospodarskega subjekta« (OBRAZEC 2), kot predhodni dokaz, da pri gospodarskem subjektu ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje.

Naročnik lahko kadarkoli med postopkom gospodarske subjekte pozove k predložitvi vseh dokazil ali dela dokazil v zvezi z navedbami v »Izjavi gospodarskega subjekta«, predložitvi morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitvi podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma k predložitvi vsega potrebnega za pregled in preveritev ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razloga za izključitev iz točke 4.1.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti ter dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 4.1.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži že v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico da preveri verodostojnost  predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

V primeru ponudbe s podizvajalci ali skupne ponudbe je potrebno upoštevati še točke: 4.2, 4.3., 5.2.  in 5.3. te razpisne dokumentacije.

4.	SEZNAM DOKUMENTOV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

V tej točki so navedeni dokumenti za ugotavljanje sposobnosti, ki so sestavni del ponudbene dokumentacije. Ponudnik dokumente predloži naročniku ob oddaji ponudbe, razen če ni drugače navedeno. 

4.1.	Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje

4.1.1.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava gospodarskega subjekta« (OBRAZEC 2), s katerim ponudnik med drugim izjavlja, da ne obstaja noben od naslednjih razlogov za izključitev:
4.1.1.1.	Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1; Ur. l. RS, št. 50/12-uradno prečiščeno besedilo in 54/15) in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu 	z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

4.1.1.2.	Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, ker: 
-	vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eur ali več in
-	na dan oddaje ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

4.1.1.3.	Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

4.1.1.4.	Gospodarskemu subjektu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

4.1.1.5.	Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe; njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče; njegove poslovne dejavnosti so začasno ustavljene; v skladu s predpisi druge države se je nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

4.1.2.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudniku« (OBRAZEC 3). 

4.1.3.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 4). 

4.1.4. 	 Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec  »Predračun« (OBRAZEC 5).

4.1.5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Tabela tehničnih zahtev« (OBRAZEC 6).

Navodilo za izpolnjevanje tabele:
· v stolpec B ponudnik navede oznako modela opreme, oznako dela (v kolikor je to možno) oziroma lastnost ponujene opreme. Pri zahtevah, kjer je zahtevana le prisotnost funkcionalnosti, ponudnik napiše naziv funkcionalnosti oziroma komponento, ki jo vključuje, sicer vpiše samo »da«.
· V stolpec C ponudnik navede stran iz popisa ponujene opreme (navedene v točki 4.1.4.) oziroma tekoče označene priloge tehnične dokumentacije proizvajalca, navedene v nadaljevanju, kjer je razvidno, da je posamezna zahteva iz stolpca A izpolnjena. 

Ponudnik mora k tabeli tehničnih zahtev priložiti tekoče označeno prilogo – tehnično dokumentacijo (slikovno in tekstovno) proizvajalca ponujene opreme, iz katerega mora biti jasno razvidno, da ponujena oprema v tehničnih karakteristikah ustreza vsem naročnikovim zahtevam. V kolikor to ni mogoče, se poda dodatno pojasnilo, iz katerega je razvidno, da oprema ustreza naročnikovim zahtevam. Zahtevana lastnost mora biti v prilogi označena oz. signirana, zraven označbe/signacije pa pripisana zaporedna številka naročnikove zahteve iz tabele tehničnih zahtev. Tekoče označena priloga je celotna tehnična dokumentacija proizvajalca, oštevilčena z neprekinjenim zaporedjem strani – številčenje naslednje priloge se nadaljuje, kjer je prenehalo številčenje trenutne priloge. Priloga je lahko fotokopija.

4.1.6.		Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam usposobljenih strokovnjakov« (OBRAZEC 7).

Ponudnik mora za izpolnjevanje zahtev v seznamu navesti:
· vsaj dva usposobljena strokovnjaka za ponujeno LAN omrežno opremo (usmerjanje in preklapljanje),
· vsaj dva usposobljena strokovnjaka za ponujeno SAN opremo,
· vsaj dva usposobljena strokovnjaka za varnost na ponujeni LAN omrežni opremi.

Navedena področja morata skupaj pokrivati vsaj 2 usposobljena strokovnjaka.

Ponudnik mora za dokazovanje usposobljenosti strokovnjakov, navedenih v Seznamu usposobljenih strokovnjakov in izjavi o razpoložljivosti kadrov, predložiti ustrezne certifikate oziroma druga potrdila o pridobljenem znanju. V kolikor izdajatelj certifikata oziroma potrdila ni proizvajalec ali ponudnik izobraževanj, mora biti k certifikatu oziroma potrdilu priloženo še dokazilo, da je izobraževanje izvajal za to področje usposobljen strokovnjak. Kot dokazilo za usposobljenost izvajalca izobraževanja šteje certifikat oziroma drugo potrdilo o šolanju, ki ga izda proizvajalec oziroma ponudnik izobraževanj. Certifikati oziroma druga ustrezna potrdila so lahko fotokopije. 

V seznamu navedeni usposobljen strokovnjak mora imeti aktivno ali pasivno znanje slovenskega in angleškega jezika, pri čemer je znanje vsaj enega od obeh jezikov aktivno. V primeru težav pri komunikaciji med navedenim strokovnjakom in naročnikom, mora ponudnik zagotoviti prevajalca/tolmača v slovenski jezik na svoje stroške brez sprememb pogojev izvajanja storitve. 

Ponudnik mora usposobljenost v seznamu navedenega strokovnjaka dokazovati z ustreznim dokazilom o usposobljenosti (certifikati, potrdila o šolanju oziroma druga potrdila o pridobljenem znanju). V kolikor izdajatelj certifikata oziroma potrdila ni proizvajalec ali ponudnik izobraževanj, mora biti k certifikatu oziroma potrdilu priloženo še dokazilo, da je izobraževanje izvajal za to področje usposobljen strokovnjak. Zaželeno je, da ponudnik navedena dokazila predložiti že ob oddaji ponudbe. Dokazila o usposobljenosti so lahko fotokopije. 

4.1.7.		Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci, vezani na reference:

4.1.7.1. »Seznam referenc« (OBRAZEC 8) .
4.1.7.2. »Referenčno potrdilo« (OBRAZEC 9). Zaželeno je, da ponudnik navedeno dokazilo   predloži že ob oddaji ponudbe; lahko fotokopija. 

Ponudnik bo izpolnil pogoje vezane na reference, če bo izkazal, da je v obdobju 2013-2016:
· vsaj za enega referenčnega naročnika izvedel dobavo in postavitev vsaj dveh MACSec stikal ter vzpostavitev šifrirane povezave med dvema lokacijama,
· vsaj za enega naročnika izvedel dobavo in postavitev konsolidiranega LAN/SAN stikala,
· vsaj za enega naročnika izvedel dobavo in postavitev SAN stikala.
Oprema, navedena v referenčnih rešitvah mora biti primerljiva s ponujeno opremo.

V kolikor ponudnik v ponudbi za predmetno javno naročilo nastopa s podizvajalcem (ki ga navede v Seznamu podizvajalcev) in bo le-ta izvedel dobavo ali postavitev opreme (delno ali v celoti), so lahko zgoraj navedene reference podizvajalčeve. Predložena referenčna potrdila, ki se glasijo bodisi na ponudnika bodisi na podizvajalca morajo kumulativno izkazati izpolnitev zahteve naročnika po referencah.

Isti referenčni naročnik lahko potrdi referenco za eno ali več zgornjih alinej, če je ponudnik/podizvajalec za njega opravil referenčne storitve, ki se nanašajo na eno ali več alinej.

4.1.8.		Izpolnjen, parafiran (vsaka stran osnutka posebej), podpisan in žigosan obrazec »Osnutek pogodbe« (OBRAZEC 10).

4.1.9.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 11). Če ponudnik nastopa s podizvajalci, tega obrazca ne prilaga k ponudbi!

4.2.	Seznam dodatnih dokumentov v primeru ponudbe s podizvajalci

4.2.1.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam podizvajalcev« (OBRAZEC 12).

4.2.2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o podizvajalcu« (OBRAZEC 13) (lahko fotokopija).

4.2.3.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 14) (lahko fotokopija), če podizvajalec zahteva neposredno plačilo. Šteje se, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, če ponudnik v ponudbi predloži navedeno soglasje.

4.2.4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava podizvajalca« (OBRAZEC 15), s katero izjavlja, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1.1.(lahko fotokopija).

4.3.	Seznam dokumentov v primeru skupne ponudbe

4.3.1.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava gospodarskega subjekta« (OBRAZEC 2),  s katerim ponudnik v skupni ponudbi med drugim izjavlja, da ni v enem od položajev iz točke 4.1.1. - izpolni in podpiše vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, posamično.

4.3.2.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudniku« (OBRAZEC 3) – izpolni, podpiše in žigosa vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, posamično, vsak na svojem obrazcu.

4.3.3.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 4) – izpolni, podpiše in žigosa vsak ponudnik, ki nastopa v skupni ponudbi, posamično, vsak na svojem obrazcu.

4.3.4. 	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Predračun« (OBRAZEC 5)  s prilogo: Popis elementov ponujene opreme - vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

	Popis elementov ponujene opreme iz točke 4.1.4. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti – lahko predložen s strani enega ali več ponudnikov iz skupne ponudbe.

4.3.5.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Tabela tehničnih zahtev« (OBRAZEC 6) – vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca. Zahtevana tehnična dokumentacija ponujene opreme iz točke 4.1.5. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti – lahko predložena s strani enega ali več ponudnikov iz skupne ponudbe, pri čemer mora vsa predložena dokumentacija kumulativno izkazati izpolnitev zahteve naročnika (lahko fotokopije).


4.3.6.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam usposobljenih strokovnjakov« (OBRAZEC 7) – vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.
	
Dokazila o usposobljenosti strokovnjakov iz točke 4.1.5. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti (zaželeno je, da so predložena že ob oddaji ponudbe) – lahko predložena s strani enega ali več ponudnikov iz skupne ponudbe, pri čemer morajo vsa predložena dokazila kumulativno izkazati izpolnitev zahteve naročnika (lahko fotokopije).

4.3.7.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam referenc« (OBRAZEC 8) - vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Referenčno potrdilo« (OBRAZEC 9) (zaželeno je, da je predložen že ob oddaji ponudbe) - lahko predložen s strani enega ali več ponudnikov iz skupne ponudbe, pri čemer morajo vsa predložena referenčna potrdila kumulativno izkazati izpolnitev zahteve naročnika (lahko fotokopije).

4.3.8.	Izpolnjen, parafiran (vsaka stran osnutka posebej), podpisan  in žigosan obrazec 	»Osnutek pogodbe« (OBRAZEC 10) - vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

4.3.9.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 11) – vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.
 
V primeru skupne ponudbe s podizvajalci dodatno še:
4.3.10.	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam podizvajalcev« (OBRAZEC 12) - vsi sodelujoči ponudniki sopodpišejo in žigosajo en (isti) izvod obrazca.

4.3.11. Izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci s strani podizvajalcev iz točke 4.2.2. do 4.2.4. (lahko fotokopije). 

5.	PONUDBA

5.1.	Jezik 

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti v slovenskem jeziku. 

Tehnična dokumentacija proizvajalca iz točke 4.1.5. in dokazila o usposobljenosti iz točke 4.1.6. in 4.1.7. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti, so lahko predloženi v angleškem jeziku.

Če naročnik  ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod  v slovenskem jeziku.

5.2.	Udeležba podizvajalcev in neposredno plačilo podizvajalcem 	

Udeležba podizvajalcev v tem javnem naročilu je dovoljena.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
· navesti vse podizvajalce in vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (OBRAZEC 12),
· navesti podatke o podizvajalcu (OBRAZEC 13),
· priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Šteje se, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, če ponudnik v ponudbi predloži »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 14),
· predložiti izjavo podizvajalca, s katero izjavlja, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti (OBRAZEC 15),
· predložiti morebitno drugo zahtevano dokumentacijo iz seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti.

Če za podizvajalca obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1.1. seznama za ugotavljanje sposobnosti, bo naročnik takega podizvajalca zavrnil. Ravno tako bo naročnik podizvajalca zavrnil v primeru, če se bo ponudnik pri izpolnjevanju pogojev za sodelovanje skliceval na podizvajalca, dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje podizvajalca pa ne bodo ustrezna.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razloga za izključitev iz točke 4.1.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti ter dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sodelovanje (če se ponudnik pri izpolnjevanju pogojev za sodelovanje sklicuje na podizvajalca) tudi za svojega podizvajalca.

Ponudnik lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 4.1.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje za svojega podizvajalca predloži sam. Naročnik si pridržuje pravico da preveri verodostojnost  predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Neposredno plačilo podizvajalcu na način, določen v 5. odstavku 94. člena ZJN-3 je obvezno le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v 2. in 3. odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo. V nasprotnem primeru velja določba 6. odstavka tega člena. 

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

5.3.	Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 4.1.1. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti, predložena skupna ponudba pa mora vsebovati ponudbeno dokumentacijo, kot je opredeljeno v točki 4.3. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti.

Če bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo naročnik lahko zahteval predložitev akta o skupni izvedbi naročila, ki mora obsegati:
· medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
· neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti,
· glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,
· nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti,
· nosilca zavarovanja obveznosti iz naslova dobre izvedbe del (v kolikor se zavarovanje zahteva),
· določila v primeru izstopa partnerja,
· opredelitev deležev in področje dela.


5.4.	Ponudbe v variantah

Ponudbe v variantah niso dovoljene.  

5.5.	Obseg ponudbe

Ponudnik mora podati ponudbo za celotno javno naročilo. Predložitev ponudbe le za del predmetnega javnega naročila ni možna!

5.6.	Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te, in ponudbi priloži vse druge zahtevane dokumente, razen če ni drugače določeno.

Ponudba mora biti podana na obrazcih oziroma prilogah razpisne dokumentacije ali po vsebini enakih obrazcih oziroma prilogah, izdelanih s strani ponudnika oziroma drugih pristojnih oseb. 

Vsi v ponudbi predloženi obrazci oziroma priloge morajo biti v celoti izpolnjeni (razen če naročnik v samem dokumentu določi drugače), podpisani in žigosani s strani ponudnika oziroma drugih pristojnih oseb. 
 
Ponudniki morajo ponudbene dokumente predložiti brez dodatnih pogojev.

Vsi zahtevani dokumenti naj bodo zloženi po vrstnem redu, kot so navedeni v Seznamu predloženih dokumentov (OBRAZEC 1).

Vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, morajo biti originali, razen dokumenti, za katere naročnik v razpisni dokumentaciji  izrecno določi, da so lahko v fotokopiji (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik v roku 3 dni prinesti v vpogled).

Vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, morajo biti zvezani z vrvico v celoto in notranje pečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata. To pomeni, da mora biti vsak list v ponudbeni dokumentaciji preluknjan, vsi listi pa skupaj zvezani z vrvico, ki se jo z etiketo ali pečatnim voskom zalepi na prvi ali zadnji list ponudbenega dokumenta oz. na prvo ali zadnjo stran mape, registratorja ipd. (odvisno v kaj je ponudba vložena) ter žigosa. Če je dokument vložen v plastificirano mapo, ni dovolj, da je zvezana z vrvico le mapa, temveč mora biti dokument preluknjan skupaj z mapo in zvezan z vrvico. 

Ne glede na zgoraj navedeno, ima predstavnik ponudnika, ki je prisoten na javnem odpiranju ponudb, možnost, da v navzočnosti strokovne komisije za izvedbo postopka oddaje javnega naročila ter ostalih prisotnih na licu mesta izpolni zahtevo naročnika in vse dokumente zveže z vrvico v celoto ter jih notranje pečati na način, kot je predhodno navedeno. V kolikor predstavnik ponudnika na javnem odpiranju ne razpolaga z žigom, velja njegov podpis. Naknadna izpolnitev zahteve naročnika po vezavi z vrvico in notranjem pečatenju se zabeleži v zapisniku o javnem odpiranju ponudb.

V kolikor se ponudnik javnega odpiranja ponudb ne udeleži, se njegova ponudba zveže z vrvico in notranje pečati (zalepi etiketa) ob prisotnosti strokovne komisije in predstavnikov ponudnikov, ki se javnega odpiranja ponudb udeležijo. Takšno ravnanje se zabeleži v zapisniku o javnem odpiranju ponudb.

5.7.	Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do 28.04.2017. 

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. 

5.8.	Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

5.9.	Navodila za izpolnjevanje predračuna in ponudbena cena 

Predračun mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan na priloženem obrazcu »Predračun« (OBRAZEC 5). 

Ponudnik mora v obrazcu predračuna navesti vse cene, ki so zahtevane, in ne sme spreminjati vsebine predračuna, razen če ni v teh navodilih drugače določeno. 

Ponudbene cene na enoto morajo biti izražene v EUR in fiksne ves čas trajanja pogodbe ter morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo celotnega javnega naročila, in druge dajatve. Naročnik dodatnih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni na enoto, naknadno ne bo priznaval.

Morebitni popust mora biti vključen v ceni na enoto.

DDV mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem predračuna.

Cene na enoto in ponudbene vrednosti iz predračuna morajo biti zaokrožene na dve decimalni mesti natančno. Če ponudnik v predračunih namesto cene na enoto vpiše drug znak, simbol, ki ni številka ali znesek, oziroma pusti okno neizpolnjeno, se šteje, da je ponudbena cena za tisto postavko 0,00 EUR.

5.10.	Neobičajno nizka ponudba

Naročnik bo, v kolikor meni, da je ponudba ponudnika neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve predmetnega javnega naročila, in v primerih, ko naročnik prejme vsaj 4 pravočasne ponudbe, ravnal v skladu s 86. členom ZJN-3.





5.11.	Plačilni pogoji

Naročnik bo dobavljeno opremo in opravljene storitve plačal na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po podpisu dobavnice oziroma prevzemnega zapisnika o opravljenih storitvah.

5.12.	Garancijski pogoji

Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotavljati 36 mesečno garancijsko dobo. Garancijska doba teče od dneva podpisa dobavnice.

V garancijski dobi iz prejšnjega odstavka mora ponudnik brez dodatnih stroškov za naročnika zagotavljati:
· sprejem prijave okvare znotraj rednega delovnega časa in odpravo okvare na okvarjeni opremi oziroma zamenjavo z enako ali funkcionalno enako opremo najkasneje naslednji delovni dan od dneva prijave napake,
· takojšnje obveščanje naročnikovega osebja v primeru napak oziroma nenavadnih dogodkov na nadgrajenem sistemu,
· dostop do tehnične podpore:
· po telefonu znotraj rednega delovnega časa,
· po mobilnem telefonu znotraj in izven delovnega časa,
· po elektronski pošti,
· preko on-line aplikacije za prijavo napak, če izvajalec z le-to razpolaga,
·   zagotavljanje rezervnih delov ter drugega materiala, potrebnega za odpravo napak,
·   odpravo napake na okvarjeni opremi oziroma zamenjavo okvarjene opreme z enako ali       boljšo opremo v štirih (4) urah od pisne prijave napake v režimu 24/7.

Če je bila oprema v garancijski dobi iz prvega odstavka popravljena ali zamenjana, mora ponudnik za zamenjavo opreme izročiti nov garancijski list. Garancijska doba v tem primeru teče od dneva opravljene storitve (popravilo/zamenjava) in traja do izteka garancijske dobe opreme, ki je bila zamenjana, določene v prejšnjem odstavku te točke. Ponudnik mora za popravljeno oziroma zamenjano opremo do izteka garancijske dobe iz prvega odstavka izpolnjevati garancijske obveznosti iz drugega odstavka te točke.

5.13.	Roki izvedbe

Rok za dobavo opreme je 45 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

Rok za izvedbo storitev iz vsebinsko-tehničnih zahtev iz II. poglavja te razpisne  dokumentacije je 120 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

Redni delovni čas je za potrebe te pogodbe opredeljen kot čas od ponedeljka do petka med 07:00 in 17:00 uro.

Storitve iz vsebinsko tehničnih zahtev se izvajajo v rednem delovnem času. Po dogovoru z naročnikom izvajalec lahko storitve izvaja tudi izven rednega delovnega časa. 

5.14.	 Lokacije izvedbe storitev

Ponudnik bo storitve izvajal na naslednjih lokacijah:
· za opremo pod točko 1 na lokaciji Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,
· za opremo pod točkama 3 in 4 na lokaciji Ob železnici 30,  Ljubljana,
· za opremo pod točkama 6 in 7 na lokaciji Zagrebška cesta 84, Maribor.

5.15.	Finančna zavarovanja

5.15.1.	Dobra izvedba pogodbenih obveznosti 

Finančno zavarovanje – kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma bančno garancijo, izdano s strani zavarovalnice/banke bo izbrani ponudnik predložil naročniku najkasneje v roku deset dni od dneva prejema pogodbe v podpis, in sicer v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV po predračunu, ki mora veljati še vsaj 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe. Naročnik bo datum veljavnosti finančnega zavarovanja določil v pogodbi o izvedbi javnega naročila, upoštevajoč časovnost izvedbe postopka oddaje predmetnega javnega naročila in obdobje veljavnosti pogodbe.

Opomba: 
Veljavnost pogodbe se izteče z iztekom 36 mesečnega garancijskega obdobja za zadnjo prevzeto opremo. 

Vzorec - Obrazec garancije za dobro izvedbo posla po EPGP-758 je priložen na koncu te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno ali pravilno izpolnjene oziroma jih bo izvajalec prenehal izvajati.  

6. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE

Ponudbo za javno naročilo ponudnik lahko predloži osebno najkasneje do 28.10.2016 do 09:00 ure, ali pošlje priporočeno po pošti na naslov:

ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1000 LJUBLJANA, 
Služba za računovodstvo in javna naročila
(V ROKE Katja Zakrajšek)

pri čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če prispe v vložišče naročnika do datuma in ure, ki sta določena za oddajo ponudb.

Ponudba mora biti predložena v zaprti ovojnici.  Na ovojnici ponudnik navede:

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JN št. 430-29/2016«

Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov odda skupno ponudbo, morajo biti na hrbtni strani navedeni vsi ponudniki.

Obravnavane  bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v zgoraj navedenem roku.

7.	UMIK PONUDBE

Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo. 

8.	DATUM, ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 28.10.2016 ob 11:00 uri na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15 Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje, pač pa se identificirajo z osebnim dokumentom.

Strokovna komisija za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ki jo imenuje naročnik, bo objavila glavne podatke iz vsake ponudbe, in sicer:
· skupno ponudbeno vrednost v EUR z DDV po predračunu,
· navedbo morebitnih pomanjkljivosti ponudbe, ki jih bo strokovna komisija ugotovila že na odpiranju ponudb.

Strokovna komisija bo vodila zapisnik o javnem odpiranju ponudb. Po en izvod zapisnika bo naročnik vročil navzočim predstavnikom ponudnikov takoj po javnem odpiranju ponudb, ostalim ponudnikom, ki na javnem odpiranju ne bodo prisotni, pa ga bo posredoval najkasneje v petih delovnih dneh po javnem odpiranju ponudb.

9.	MERILO

Edino merilo za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe je najnižja cena – skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV po predračunu.

Ravnanje naročnika v primeru enake najnižje cene:
· V primeru, da določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe po določenem merilu ne bo možna zaradi enake najnižje skupne ponudbene vrednosti več kot enega ponudnika, bo naročnik kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo določil tistega ponudnika, ki bo ponudil nižjo skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV pod zap. št. 1, 3, 4, 6 in 7 predračuna (seštevek ponudbenih vrednosti vseh navedenih postavk). 

· V primeru da določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe na zgoraj naveden način še vedno dne bo možno, bo naročnik v svojih poslovnih prostorih organiziral met kocke ob prisotnosti vseh ponudnikov z enako najnižjo skupno ponudbeno vrednostjo in enakim številom zagotovljenih usposobljenih strokovnjakov. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo pri metu dosegel večje število pik. Met kocke se ponavlja toliko časa, dokler en od ponudnikov ne doseže večjega števila pik. 

V primeru, da se pozvani ponudnik ne udeleži metanja kocke, se šteje, da umika svojo ponudbo. 

10.	DOPUSTNE DOPOLNITVE, POPRAVKI IN POJASNILA PONUDBE 

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika izključiti.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 
· svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in ponudbe v okviru meril,
· tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
· tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

V primeru računskih napak bo naročnik ravnal skladno s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma oziroma nejasnosti v zvezi z vsebino predloženih dokumentov v ponudbeni dokumentaciji od ponudnika naknadno zahteva dodatno dokumentacijo. 

11.	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji javnega naročila najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb in o njej pisno obvestil vse ponudnike v skladu z 90. členom ZJN-3.

Izbrani ponudnik bo moral v skladu s 6. odstavkom 91. člena ZJN-3 in 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Ur. l. RS št. 69/11-UPB2) na poziv naročnika v roku osmih dni od dneva prejema poziva posredovati izjavo oz. podatke o:
-	svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb (fizične in pravne osebe v lastništvu ponudnika),
-	gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Za fizične osebe se predložijo naslednji podatki: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. 

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

12.	SKLENITEV POGODBE

Pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila mora izbrani ponudnik podpisati in vrniti v desetih dneh od dneva prejema pogodbe v podpis. V navedenem roku mora naročniku predložiti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če izbrani ponudnik pogodbe ne podpiše in ne vrne v navedenem roku, ter v roku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da je odstopil od ponudbe. 

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

13.	ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo obravnaval kot zaupne samo tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele oznako »ZAUPNO« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če je zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del posebej označen (obkrožen, podčrtan…), v isti vrstici pa mora biti izpisano »ZAUPNO« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST«. 

Če ponudnik v ponudbi predloži dokument o poslovni skrivnosti, mora biti iz njegove vsebine jasno razvidno, kaj v ponudbi za konkretno javno naročilo šteje kot poslovno skrivnost. Če to v dokumentu o poslovni skrivnosti ni jasno izkazano za konkretno javno naročilo, mora ponudnik na način, opisan v prejšnjem odstavku, označiti vse strani v razpisni dokumentaciji, ki štejejo za poslovno skrivnost.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni oziroma izkazani, kot je navedeno zgoraj, razen za podatke, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na navedeno v tej točki so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

14. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

15.	PRAVNO VARSTVO

[bookmark: _Toc533577718][bookmark: _Toc2047659][bookmark: _Toc471726105][bookmark: _Toc430410728][bookmark: _Toc430410443]Pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil ureja  Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Ur. l. RS., št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I).

Podatki za plačilo takse za postopek revizije javnega naročila:

	Transakcijski račun:
	SI56 0110 0100 0358 802, Ministrstvo za finance

	Odprt pri:
	Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija

	SWIFT KODA:
	BS LJ SI 2X

	IBAN:
	SI56011001000358802

	Referenca:
	11 16110-7111290-04302916


Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno, po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. 
































OBRAZEC 1
PONUDNIK:                                              
_________________________
_________________________
_________________________					

SEZNAM PREDLOŽENIH DOKUMENTOV

	Zap.št.
	Zahtevani dokumenti
	Predložen 

	
	
	

	1.
	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava gospodarskega subjekta« (OBRAZEC 2)
	DA
	NE

	2.
	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudniku« (OBRAZEC 3).
	DA
	NE

	3.
	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba«  (OBRAZEC 4).
	DA
	NE

	4.
	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Predračun« (OBRAZEC 5) s prilogo: 
· Popis elementov ponujene opreme
	DA
DA
	NE
NE

	5.
	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: »Tabela tehničnih zahtev« (OBRAZEC 6) in 
tekoče označena priloga – tehnična dokumentacija (slikovna in tekstovna) proizvajalca ponujene opreme in/oz. pojasnila (lahko fotokopija).
	DA
DA
	NE
NE

	6.
	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam usposobljenih strokovnjakov« (OBRAZEC 7)
in 
ustrezna dokazila o usposobljenosti (lahko fotokopija) 
	
DA

DA
	
NE

NE

	7.
	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: 
»Seznam referenc« (OBRAZEC 8)
in
»Referenčno potrdilo« (OBRAZEC 9) (lahko fotokopija)
	
DA

DA
	
NE

NE

	8.
	Izpolnjen, parafiran (vsaka stran osnutka posebej), žigosan in podpisan obrazec: »Osnutek pogodbe« (OBRAZEC 10)
	
DA
	
NE

	9.
	Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 11)
	
DA
	
NE

	10.
	Podizvajalci:
Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam podizvajalcev« (OBRAZEC 12).
Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o podizvajalcu« (OBRAZEC 13)(lahko fotokopija).
Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 14) (lahko fotokopija).
Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava podizvajalca« (OBRAZEC 15) (lahko fotokopija).  
	
DA

DA

DA
DA
	
NE

NE

NE
NE



Natančna navodila o predložitvi zahtevanih dokumentov so razvidna iz 4. točke III. poglavja razpisne dokumentacije.







OBRAZEC 2
PONUDNIK:                                              
_________________________
_________________________
_________________________					


IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA


S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

· sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz dokumentacije za javno naročilo št. 430-29/2016: Nadgradnja komunikacijskega omrežja;

· bomo na zahtevo naročnika predložili vsa potrebna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, morebiti potrebna pooblastila za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb;

· so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost;

· naši družbi ali osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1; Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15) in navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3);

· imamo na dan oddaje ponudbe izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

· naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločena iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

· naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

· se nad našo družbo ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njena sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njene poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njo ni začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami:

· naša družba ni uvrščena v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB-2) in nam ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom;

· izpolnjujemo vse zahtevane pogoje za sodelovanje iz naslova usposobljenosti strokovnjakov iz točke 4.1.7. in referenc iz točke 4.1.8. seznama dokumentov za ugotavljanje sposobnosti;

· predmet naročila, ki ga ponujamo, izpolnjuje vse zahteve iz tehničnih specifikacij predmetnega naročila;

· bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od dneva prejema poziva, posredovali izjavo oziroma podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih (vključno s tihimi družbeniki), delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe. 







	Kraj in datum:

	Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

















OBRAZEC 3     
PODATKI O PONUDNIKU

                                                                                            
	NAZIV PONUDNIKA:
	

	
	

	NASLOV PONUDNIKA:
	

	
	

	KONTAKTNA OSEBA:
	

	
	

	ELEKTRONSKI NASLOV 
KONTAKTNE OSEBE:
	

	
	

	SPLETNI NASLOV:
	

	
	

	TELEFON:
	

	
	

	TELEFAX:
	

	
	

	MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:
	

	
	

	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:
	

	
	

	ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 
	

	pri banki:
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	ŠT. VPISA V SODNI REGISTER (št. vložka):
	

	
	

	ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:
	

	
	




REGISTRACIJA DEJAVNOSTI, VEZANA NA PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

	Zap. št.
	Standardna klasifikacija dejavnosti
	Opis dejavnosti

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	




	Kraj in datum:

	Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:


                                                     OBRAZEC 4
PONUDNIK:
_________________________
_________________________
_________________________					
P O N U D B A

Na osnovi obvestila o naročilu male vrednosti za nadgradnjo komunikacijskega omrežja, številka javnega naročila 430-29/2016, posredovanega v objavo na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS dne ______, in te razpisne dokumentacije dajemo ponudbo, kot sledi:

I.	Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti!):
	a)	samostojno
	b)	skupno ponudbo v skupini izvajalcev: ________________________________
								(nazivi izvajalcev v skupini)
c)	s podizvajalci: ___________________________________________________
	                                                                                                  (nazivi podizvajalcev)

II.	Ponudbeni pogoji:
1.	Ponudba velja do 28.04.2017.

2.	Rok plačila: 
Rok plačila za dobavljeno opremo in opravljene storitve je 30 dni od dneva prejema računa s strani naročnika, ki bo izstavljen po podpisu dobavnice oziroma prevzemnega zapisnika o opravljenih storitvah.

3.	Garancijska doba za ponujeno opremo:
36 mesecev, ki teče od dneva podpisa dobavnice.

Če bo oprema v garancijski dobi iz prvega odstavka popravljena ali zamenjana, bomo za zamenjano opremo izročili nov garancijski list. Garancijska doba v tem primeru teče od dneva opravljene storitve (popravilo/zamenjava) in traja do izteka garancijske dobe opreme, ki je bila zamenjana, določene v prejšnjem odstavku te točke. Tudi za popravljeno oziroma zamenjano opremo bomo do izteka garancijske dobe iz prvega odstavka izpolnjevali garancijske obveznosti iz naslednjega odstavka te točke. 

V garancijski dobi iz prvega odstavka te točke zagotavljamo:
· sprejem prijave okvare vsak delovni dan od 07:00 do 17:00 ure in odpravo okvare na okvarjeni opremi oziroma zamenjavo z enako ali funkcionalno enako opremo najkasneje naslednji delovni dan od dneva prijave napake,
· takojšnje obveščanje naročnikovega osebja v primeru napak oziroma nenavadnih dogodkov na nadgrajenem sistemu,
· dostop do tehnične podpore:
· po telefonu vsak delovni dan od 07:00 do 17:00 ure,
· po mobilnem telefonu znotraj in izven delovnega časa,
· po elektronski pošti,
· preko on-line aplikacije za prijavo napak, (če izvajalec z le-to razpolaga),
· zagotavljanje rezervnih delov ter drugega materiala, potrebnega za odpravo 	napak,
· odpravo napake na okvarjeni opremi oziroma zamenjavo okvarjene opreme z 	enako ali boljšo opremo v štirih urah od pisne prijave napake v režimu 24/7.

4.	Rok za dobavo opreme je 45 dni od dneva veljavnosti pogodbe.	
	Rok za izvedbo storitev iz vsebinsko-tehničnih zahtev razpisne dokumentacije, je 120 dni od dneva veljavnosti pogodbe.

	Redni delovni čas je opredeljen kot čas od ponedeljka do petka med 07:00 in 17:00 	uro.

	Storitve iz vsebinsko tehničnih zahtev se izvajajo v rednem delovnem času. Po 	dogovoru z naročnikom izvajalec lahko storitve izvaja tudi izven rednega delovnega 	časa. 



 


Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
__________________________________________________________________________________

		
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
__________________________________________________________________________________
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[bookmark: _Toc2047668]                            OBRAZEC 5
PONUDNIK:
_________________________
_________________________
_________________________					

PREDRAČUN 
Nadgradnja komunikacijskega omrežja

	Zap. št.
	Opis
	Enota mere

	Ocenjena količina za obdobje treh let
	Cena na enoto
 v EUR 
brez DDV
	Skupna ponudbena vrednost v EUR 
brez DDV

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI= IV x V

	Lokacija: Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

	1.
	Sklad dveh omrežnih stikal s šifriranjem prometa IP MACsec z vključeno 3-letno garancijo
	kos
	2
	
	

	2.
	Izvedba storitev
	kpl
	1
	
	

	Lokacija: Ob železnici 30,  Ljubljana

	3.
	Samostojno omrežno stikalo s šifriranjem prometa IP MACsec z vključeno 3-letno garancijo
	kos
	1
	
	

	4.
	SAN stikalo z vključeno 3-letno garancijo
	kos
	1
	
	

	5.
	Izvedba storitev
	kpl
	1
	
	

	Lokacija: Zagrebška cesta 84, Maribor

	6.
	Sklad dveh omrežnih stikal s šifriranjem prometa IP MACsec z vključeno 3-letno garancijo
	kos
	2
	
	

	7.
	Konsolidirano LAN/SAN stikalo z vključeno 3-letno garancijo
	kos
	2
	
	

	8. 
	Izvedba storitev
	kpl
	1
	
	

	
	Znesek DDV v EUR:
	

	
	Skupaj v EUR z DDV:
	



Kraj in datum:					           Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Priloga:
· Popis elementov ponujene opreme


OBRAZEC 6
PONUDNIK
_______________________
_______________________
_______________________

TABELA TEHNIČNIH ZAHTEV

	A
	B
	C

	1. Ponuditi je potrebno dve (2) omrežni stikali s šifriranjem prometa IP MACsec.
	
	

	
	
	

	1.1. Posamezno stikalo mora izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve:
	
	

	
	
	

	1.1.1. podpora za strojno šifriranje prometa med stikali po protokolu »MACsec« (IEE 802.1AE) s hitrostjo fizičnih povezav (»wire-speed«) 10 Gb/s (lahko z uporabo vgradnega modula),
	
	

	1.1.2. stikalo mora omogočati podporo šifriranja AES do vključno 256 bitov,
	
	

	1.1.3. stikalo mora omogočati nastavitev edinstvenih šifrirnih ključev in njihovo zamenjavo,
	
	

	1.1.4. stikalo mora imeti vsaj 24 vmesnikov ethernet 10/100/1000 Mb/s Base-T, RJ45,
	
	

	1.1.5. dva redundantna napajalnika, ki omogočata menjavo med delovanjem,
	
	

	1.1.6. optični vmesniki morajo biti združljivi s stikalom,
	
	

	1.1.7. možnost vgradnje v 19˝ omaro,
	
	

	1.1.8. vsaj 4 prosta mesta za vgradnjo optičnih večrodovnih modulov SFP in SFP+,
	
	

	1.1.9. stikalo mora podpirati protokol STP za vsak VLAN posebej,
	
	

	1.1.10. stikalo mora podpirati zaščito vrat pred preobremenitvijo s paketi broadcast, multicast in unicast (»storm control«),
	
	

	1.1.11. podpirati združevanje omrežnih vmesnikov v logične omrežne vmesnike (»Link aggregation«), do 8 vmesnikov v grupi po protokolu IEEE 802.1ax (LACP),
	
	

	1.1.12. možnost samodejne nadgradnje programske opreme podrejenih stikal v skladu iz nadrejenega stikala,
	
	

	1.1.13. podpora za protokole IEEE 802.3ad, 802.1x, 802.1s, 802.1w, 802.1p, 802.1D,
	
	

	1.1.14. podpora za IGMP, QoS,
	
	

	1.1.15. upravljanje po protokolu SSH, SNMP, Web in konzolnem dostopu,
	
	

	1.1.16. možnost shranjevanja konfiguracije na pomnilniški medij USB ali na FTP strežnik,
	
	

	1.1.17. podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v formatu ASCII,
	
	

	1.1.18. možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije (rollback),
	
	

	1.1.19. avtentikacija administrativnih uporabnikov po protokolih TACACS+ in RADIUS,
	
	

	1.1.20. skupna zmogljivost stikala po številu paketov najmanj 40 Mpps za pakete dolžine 64B,
	
	

	1.1.21. podpora paketom MTU dolžine do 9000 zlogov,
	
	

	1.1.22. skupna zmogljivost stikala po prepustnosti najmanj 80 Gb/s
	
	

	1.1.23. podpora več kot 5000 naslovov MAC,
	
	

	1.1.24. podpora vsaj 1000 istočasnih grup protokola IGMP,
	
	

	1.1.25. podpora za IPv6 in naslavljanje vmesnikov z naslovi IPv6,
	
	

	1.1.26. stikalo mora podpirati statično usmerjanje IPv4 in IPv6,
	
	

	1.1.27. stikalo mora imeti možnost kasnejše fizične ali programske nadgradnje na dinamično usmerjanje po protokolih RIP, OSPFv3, BGP, EIGRP ali enakovrednem za IPv4 in IPv6 (Naročnik v svojem omrežju uporablja EIGRP protokol. Naročnik dopušča, da se ponudi oprema z drugim enakovrednim in za naročnikovo okolje ustreznim protokolom, ki bo omogočal nemoteno delovanje obstoječih rešitev. V primeru ponujenega drugega, enakovrednega protokola, mora ponudnik izvesti ustrezne spremembe na obstoječi naročnikovi opremi, kjer se protokol uporablja, na način, da bodo zagotovljene obstoječe funkcionalnosti in bodo do izvedbe storitve naročnika nemoteno delovale),
	
	

	1.1.28. podprti morajo biti filtri IPv4 in IPv6 (»Access-list, ACL«),
	
	

	1.1.29. omrežno stikalo mora podpirati protokol IGMP v1, v2 in v3,
	
	

	1.1.30. podpora SNMP (v1, v2c in v3) in NTP,
	
	

	1.1.31. podpora TFTP, FTP, SFTP ali SCP (vsaj enega od teh protokolov) za nadgradnjo programske opreme ter prenosa konfiguracij,
	
	

	1.1.32. podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog,
	
	

	1.1.33. možnost preverjanja izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino glede na povezavo naslovov IP-MAC (»ARP inspection«),
	
	

	1.1.34. možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (»Remote-SPAN«),
	
	

	1.1.35. stikalo mora imeti možnost centraliziranega upravljanja.
	
	

	
	
	

	1.2. Stikali morata biti v skladu.
	
	

	
	
	

	1.3. Vgrajeni vmesniki v vsakem stikalu:
	
	

	
	
	

	1.3.1. en (1) kos 10 GBASE-LR SFP,
	
	

	1.3.2. vsaj dva (2) optična večrodovna modula 1000BASE-SX SFP transciever module, MMF, 850nm, DOM.
	
	

	
	
	

	3. Ponuditi je potrebno eno (1) samostojno omrežno stikalo s šifriranjem prometa IP MACsec.
	
	

	
	
	

	3.1. Stikalo mora izpolnjevati enake minimalne tehnične zahteve, kot so navedene pod točko 1.1. za lokacijo Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.
	
	

	
	
	

	3.2. Vgrajeni vmesniki v stikalu:
	
	

	
	
	

	3.2.1. vsaj štiri (4) optični večrodovni moduli 1000BASE-SX SFP transciever module, MMF, 850NM, DOM.
	
	

	
	
	

	4. Ponuditi je potrebno eno (1) SAN stikalo 
	
	

	
	
	

	4.1. SAN stikalo mora izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve:
	
	

	
	
	

	4.1.1. možnost vgradnje v 19" omaro,
	
	

	4.1.2. dva redundantna napajalnika, ki omogočata menjavo med delovanjem,
	
	

	4.1.3. imeti mora vgrajenih več ventilatorjev za zagotavljanje redundance hlajenja, ki jih je možno menjati med delovanjem,
	
	

	4.1.4. omogočati mora nadgradnjo programske opreme med delovanje brez prekinitev (ISSU – In Service Software Upgrade),
	
	

	4.1.5. stikalo mora imeti vgrajenih vsaj 16 fiksnih vmesniških rež,
	
	

	4.1.6. možnost vgradnje stikalnih modulov z vmesniki FC, ki podpira hitrost priklopa 4/8 Gb/sm
	
	

	4.1.7. možnost menjave stikalnih modulov, optičnih oz. bakrenih vmesnikov, nadzornih modulov med delovanjem stikala (hot-swap),
	
	

	4.1.8. FC SFP moduli morajo podpirati:
	
	

	4.1.8.1. 4/8 Gb/s FC SFP vmesnike za priklop preko enorodovnih (SM) ali večrodovnih (MM) optičnih kablov,
	
	

	4.1.8.2. Gb/s FC CWDM SFP vmesnike za priklop preko enorodovnih (SM) optičnih kablov,
	
	

	4.1.9. stikalo mora imeti neblokirajočo arhitekturo s polno prepustnostjo na vseh vmesnikih ne glede na tip vmesnika (4/8 Gb/s FC),
	
	

	4.1.10. prepustnost stikala po pasovni širini mora biti vsaj 190 Gb/s.
	
	

	
	
	

	4.2. Vgrajeni vmesniki in licence:
	
	

	
	
	

	4.2.1. stikalo mora imeti vgrajenih vsaj dvanajst (12) 4/8 Gb/s FC SW SFP+, LC vmesnikov za priklop na večrodovno optično vlakno (MM),
	
	

	4.2.2. vključene morajo biti licence za vsaj 12 4/8 Gb/s FC vmesnikov.
	
	

	
	
	

	4.3. Funkcionalnosti SAN:
	
	

	
	
	

	4.3.1. podpora vseh standardnih storitev FC kot so login services, name server, zoning, FSPF,
	
	

	4.3.2. stikalo mora imeti možnost povezljivosti preko FC z obstoječim omrežjem SAN na primarni lokaciji naročnika v Ljubljani, ki je zgrajeno z uporabo stikala Cisco MDS 9509,
	
	

	4.3.3. podpora vsaj 16 logičnih segmentov oziroma podomrežij SAN (VSAN),
	
	

	4.3.4. podpora standardnih storitev FC za vsako podomrežje SAN posebej,
	
	

	4.3.5. podpora medstikalnih povezav ISL (Inter Switch Link),
	
	

	4.3.6. podpora deljenju prometa med do 16 enakovrednimi potmi ter dinamično preusmeritvijo prometa v primeru okvare z uporabo protokola FSPF (Fabric Shortes Path First),
	
	

	4.3.7. podpora virtualizacije strežnikov oziroma priključnih vmesnikov z uporabo mehanizma NPIV – vsak navidezni strežnik ima možnost dobiti lasten FCID, 
	
	

	4.3.8. poenostavitev omrežja SAN z zmanjšanjem števila Domain ID z uporabo mehanizma NPV,
	
	

	4.3.9. SAN vmesniki morajo podpirati naslednje:
	
	

	4.3.9.1. E, F, NP, VE, TE ter VF tipe vmesnikov,
	
	

	4.3.9.2. Podpora posredovanja prometa več podomrežij SAN (VSAN) preko vmesnika tipa F (trunk),
	
	

	4.3.9.3. Podpora združevanja vsaj 8 vmesnikov, ki se uporabljajo za medstikalne povezave ISL,
	
	

	4.3.9.4. Podpora združevanja vmesnikov tipa F (SAN port-channel),
	
	

	4.3.9.5. Vsaj 200 B2B izravnalnikov (buffer-to-buffer credits) na posamezen vmesnik FC,
	
	

	4.3.10. podpora varnostnih storitev omrežja SAN kot sledi:
	
	

	4.3.10.1. Podpora avtentikacijskega protokola FC-SP (Fibre Channel Security Protocol),
	
	

	4.3.10.2. Podpora avtentikacije stikalo-odjemalec v obe smeri po protokolu FC-SP,
	
	

	4.3.10.3. Podpora varnostnega mehanizma za avtentikacijo stikal,
	
	

	4.3.10.4. Podpora kontrole priklopa naprave na vmesnik stikala glede na WWN (port security),
	
	

	4.3.11. možnost vpeljave mehanizmov za zagotavljanje kakovosti storitev (QoS – Quality of Service) za upravljanje pasovne širine, nadzor zakasnitev ter dodeljevanje prioritete kritičnemu prometu s klasifikacijo prometa v štiri različne nivoje,
	
	

	4.3.12. podpora napredne funkcionalnosti zoning s posredovanjem celotne »zoning« podatkovne baze med stikali,
	
	

	4.3.13. definiranje končnih sistemov (strežniki, shranjevalni sistemi) z imenom (alias) glede na naslov WWN,
	
	

	4.3.14. uporaba definiranih imen (alias) za funkcionalnost zoning.
	
	

	
	
	

	4.4. Nadzor in upravljanje:
	
	

	
	
	

	4.4.1. nadzor in upravljanje preko konzolnega vmesnika ali USB,
	
	

	4.4.2. možnost shranjevanja konfiguracije na pomnilniški medij USB ali na strežnik FTP,
	
	

	4.4.3. podpora nadzora in upravljanja stikala preko ukazne vrstice (protokola Telnet, SSH) ali grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI),
	
	

	4.4.4. podpora za kontrolo dostopa in upravljanja stikala z vlogami (role) ter uporabniškim imenom ter geslom (username/password),
	
	

	4.4.5. podpora SNMP (v1, v2c in v3) in NTP,
	
	

	4.4.6. podpora TFTP, FTP, SFTP ali SCP (vsaj enega od teh protokolov) za nadgradnjo programske opreme ter prenos konfiguracij,
	
	

	4.4.7. možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije (rollback),
	
	

	4.4.8. podpora protokolu NTP za sinhronizacijo točnega časa,
	
	

	4.4.9. podpora odkrivanja sosednjih naprav (neighbor learning),
	
	

	4.4.10. podpora SYSLOG,
	
	

	4.4.11. avtentikacija administrativnih uporabnikov po protokolih TACACS+ in RADIUS,
	
	

	4.4.12. možnost definiranja vsaj 2 istočasnih sej za preslikovanje prometa,
	
	

	4.4.13. možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (»Remote-SPAN«),
	
	

	4.4.14. podpora analize prometa FC z vgrajenim analizatorjem,
	
	

	4.4.15. podpora FC traceroute ter FC ping,
	
	

	4.4.16. podpora razhroščevanju na prometu Fibre Channel.
	
	

	
	
	

	6. Ponuditi je potrebno dve (2) omrežni stikali s šifriranjem prometa IP MACsec.
	
	

	
	
	

	6.1. Vsako posamezno stikalo mora izpolnjevati enake minimalne tehnične zahteve, kot so navedene pod točko 1.1. za lokacijo Kolodvorska ulica 15.
	
	

	
	
	

	6.2. Stikali morata biti v skladu.
	
	

	
	
	

	6.3. Vgrajeni vmesniki v vsakem stikalu:
	
	

	
	
	

	6.3.1. en (1) kos 10 GBASE-LR SFP,
	
	

	6.3.2. vsaj trije (3) optični večrodovni moduli 1000BASE-SX SFP transciever module, MMF, 850nm, DOM.
	
	

	
	
	

	7. Ponuditi je potrebno dve (2) konsolidirani LAN/SAN stikali.
	
	

	
	
	

	7.1. stikalo mora omogočati vgradnjo v standardno 19-palčno omaro,
	
	

	
	
	

	7.2. stikalo mora imeti vgrajena vsaj dva napajalnika električne energije, ki sta redundantna ter omogočata menjavo med delovanjem,
	
	

	
	
	

	7.3. stikalo mora imeti vgrajenih več ventilatorjev za zagotavljanje redundance hlajenja, ki jih je možno menjati med delovanjem,
	
	

	
	
	

	7.4. stikalo mora omogočati nadgradnjo programske opreme med delovanjem brez prekinitev (ISSU – In Service Software Upgrade),
	
	

	
	
	

	7.5. stikalo mora imeti vsaj eno razširitveno mesto za vgradnjo razširitvenega modula z dodatnimi vmesniki.
	
	

	
	
	

	7.6. Zmogljivosti:
	
	

	
	
	

	7.6.1. stikalo mora imeti vgrajenih vsaj 32 fiksnih vmesniških rež,
	
	

	7.6.2. stikalo mora biti razširljivo na vsaj 48 vmesnikov oziroma vmesniških rež z uporabo razširitvenih modulov,
	
	

	7.6.3. vmesniške reže morajo omogočati vgradnjo 1Gb/s Ethernet SFP, 10 Gb/s Ethernet SFP+ in 4/8 Gb/s FC SFP modulov,
	
	

	7.6.4. vmesniki morajo podpirati Ethernet, FC ter FCoE LAN/SAN tehnologije,
	
	

	7.6.5. 1Gb/s Ethernet SFP moduli morajo podpirati bakrene kable s RJ45 tipom priključka in enorodovne (SM – singlemode) ali večrodovne (SM) ali večrodovne (MM) optične kable,
	
	

	7.6.6. FC SFP moduli morajo podpirati 4/8 Gb/s FC SFP vmesnike za priklop preko enorodovnih (SM) ali večrodovnih (MM) optičnih kablov,
	
	

	7.6.7. razširitveni moduli morajo podpirati priklop preko 1G/10Gb/s Ethernet, 40 Gb/s Ethernet ali 4/8 Gb/s FC vmesnikov,
	
	

	7.6.8. stikalo mora imeti neblokirajočo arhitekturo s polno prepustnostjo na vseh vmesnikih ne glede na tip vmesnika (tj. 1/10 Gb/s Ethernet, 4/8 Gb/s FC),
	
	

	7.6.9. prepustnost stikala po pasovni širini mora biti tako vsaj 960 Gb/s oziroma 700 Mpps,
	
	

	7.6.10. stikalo mora omogočati IP usmerjanje (routing)
	
	

	7.6.10.1. zmogljivost vsaj 140 Gb/s oziroma Mpps za funkcionalnost usmerjanja IP
	
	

	7.6.10.2. podpora vsaj 7000 IP poti v usmerjevalni tabeli
	
	

	7.6.10.3. podpora vsaj 7000 multicast poti v usmerjevalni tabeli
	
	

	7.6.10.4. podpora vsaj 800 logičnih usmerjevalnih table (VRF)
	
	

	7.6.10.5. podpora protokolom za visoko razpoložljivost privzetega prehoda (VRRP)
	
	

	7.6.10.6. podpora protokolom multicast PIMv2 Sparse Mode, Source Specific Multicast (SSM), Multicast Source Discovery Protocol (MDSP), IGMPv2 ter v3
	
	

	7.6.10.7. podpora funkcionalnosti DHCP Relay
	
	

	7.6.11. stikalo mora podpirati vsaj 4000 VLAN-ov,
	
	

	7.6.12. stikalo mora podpirati vsaj 30.000 hkratnih naslovov MAC,
	
	

	7.6.13. vsi vmesniki morajo podpirati pakete velikosti 9216 bytov (jumbo frame),
	
	

	7.6.14. stikalo mora omogočati priklop vsaj 10 (obstoječih) zunanjih stikal za neposreden priklop strežnikov za potrebe širitve, pri čemer je zahtevano naslednje:
	
	

	7.6.14.1. vsa zunanja stikala se upravljajo kot eno stikalo,
	
	

	7.6.14.2. priklop zunanjih stikal preko standardnih 10Gb/s Ethernet povezav,
	
	

	7.6.14.3. priklop strežnikov na to stikalo se lahko izvede z 1 Gb/s Ethernet, bakrenimi (RJ45) ali optičnimi (SM ali MM) vmesniki, 10 Gb/s Ethernet bakrenimi (twinax kabli do dolžine 10 m ali RJ45) ali optičnimi (SM ali MM) vmesniki ali 10 Gb/s FCoE bakrenimi (twinax kabli do dolžine 10m) ali optičnimi (SM ali MM) vmesniki,
	
	

	7.6.15. možnost priklopa vsaj 400 vmesnikov z uporabo zunanjih stikal.
	
	

	
	
	

	7.7. Vgrajeni vmesniki in licence v vsakem stikalu:
	
	

	
	
	

	7.7.1. šestnajst (16) 4/8 Gb/s FC SW SFP+, LC vmesnikov za priklop na večrodovno (MM) optično vlakdno,
	
	

	7.7.2. osem (8) 1 Gb/s (1000BASE-T) SFP vmesnikov,
	
	

	7.7.3. osem (8) 10 Gb/s 10GBASE SR SFP+ vmesnikov,
	
	

	7.7.4. za vse uporabljene FC in ethernet priključke mora biti vključena licenca za njihovo polno funkcionalnost, če je potrebna.
	
	

	
	
	

	7.8. Funkcionalnosti LAN:
	
	

	
	
	

	7.8.1. stikalo mora omogočati združevanje vsaj 8 Ethernet vmesnikov v en logičen vmesnik (port-channel),
	
	

	7.8.2. porazdelitev bremena med vmesniki mora omogočati uporabo Layer 2, 3 ali 4 informacije za deljenje bremena,
	
	

	7.8.3. stikalo mora omogočati združevanje vsaj 8 Ethernet vmesnikov v en logičen vmesnik, pri čemer so vmesniki lahko na dveh različnih stikalih (tj. MLAG – Multichasis Link Aggregation Group),
	
	

	7.8.4. podpora vsaj 50 instancam protokola MSTP IEEE 802.1s,
	
	

	7.8.5. podpora funkcionalnosti Private VLAN,
	
	

	7.8.6. podpora storitvam QoS mora zadoščati naslednjim zahtevam:
	
	

	7.8.6.1. vsaj 8 izhodnih vrst (queues) na vsakem vmesniku,
	
	

	7.8.6.2. možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste,
	
	

	7.8.6.3. kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu WRR (weighted round robin),
	
	

	7.8.6.4. razvrščanje paketov (classifying),
	
	

	7.8.6.5. omejevanje prometa za določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik (traffic policing),
	
	

	7.8.6.6. podpora omejevanja prometa na logični vmesnik (VLAN),
	
	

	7.8.6.7. označevanje oz. barvanje paketov (marking – nastavljanje qos bitov),
	
	

	7.8.6.8. vsi mehanizmi za zagotavljanje kakovosti storitev so omogočeni v strojni opremi, tako da njihova uporaba ne vpliva na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada,
	
	

	7.8.6.9. podpora omejenjevanja količine prometov tipa unknown unicast, broadcast, multicast,
	
	

	7.8.7. Podpora varnostnim storitvam za omrežja LAN kot sledi:
	
	

	7.8.7.1. filtriranje prometa (Access Control List) glede na naslov MAC, IP, TCP/UDP port,
	
	

	7.8.7.2. podpora varnostnih filtrov (Access Control List) tako na fizičnem kot logičnih vmesnikih,
	
	

	7.8.7.3. podpora varnostnih filtrov na terminalskih vmesnikih,
	
	

	7.8.7.4. podpora varnostnih filtrov za protokol IPv4 in IPv6,
	
	

	7.8.7.5. podpora beleženja akcij (npr. kršitev) varnostnih filtrov,
	
	

	7.8.7.6. izvajanje varnostnih filtrov v strojni opremi,
	
	

	7.8.7.7. podpora standardu 802.1X,
	
	

	7.8.7.8. podpora overjanju naslovov MAC,
	
	

	7.8.7.9. podpora beleženju dogodkov 802.1X na strežnik AAA (accounting, authorization, authentication),
	
	

	7.8.7.10. podpora omejevanju naslovov MAC na posameznem vmesniku,
	
	

	7.8.7.11. podpora blokiranja dodeljevanja naslovov IP z neavtoriziranih strežnikov DHCP (DHCP snooping),
	
	

	7.8.7.12. podpora funkcionalnosti IP Source Guard,
	
	

	7.8.7.13. podpora funkcionalnosti dinamičnega preverjanja ARP (ARP inspection),
	
	

	7.8.7.14. podpora omejevanja in izvajanja varnostnih filtrov za kontrolni vmesnik stika (CoPP).
	
	

	
	
	

	7.9. Funkcionalnosti SAN:
	
	

	
	
	

	7.9.1. podpora vseh standardnih storitev FC kot so login services, name server, zoning, FSPF,
	
	

	7.9.2. stikalo mora imeti možnost povezljivosti preko FC z obstoječim omrežjem SAN na primarni lokaciji naročnika v Ljubljani, ki je zgrajeno z uporabo stikala Cisco MDS 9509,
	
	

	7.9.3. podpora vsaj 16 logičnih segmentov oziroma podomrežij SAN (VSAN),
	
	

	7.9.4. podpora standardnih storitev FC za vsako podomrežje SAN posebej,
	
	

	7.9.5. podpora medstikalnih povezav ISL (Inter Switch Link),
	
	

	7.9.6. podpora deljenju prometa med do 16 enakovrednimi potmi ter dinamično preusmeritvijo prometa v primeru okvare z uporabo protokola FSPF (Fabric Shortes Path First),
	
	

	7.9.7. podpora virtualizacije strežnikov oziroma priključnih vmesnikov z uporabo mehanizma NPIV – vsak navidezni strežnik ima možnost dobiti lasten FCID,
	
	

	7.9.8. poenostavitev omrežja SAN z zmanjšanjem števila Domain ID z uporabo mehanizma NPV,
	
	

	7.9.9. SAN vmesniki morajo podpirati naslednje:
	
	

	7.9.9.1. E, F, NP, VE, TE ter VF tipe vmesnikov,
	
	

	7.9.9.2. podpora posredovanja prometa več podomrežij SAN (VSAN) preko vmesnika tipa F (trunk),
	
	

	7.9.9.3. podpora združevanja vsaj 8 vmesnikov, ki se uporabljajo za medstikalne povezave ISL,
	
	

	7.9.9.4. podpora združevanja vmesnikov tipa F (SAN port-channel),
	
	

	7.9.10. podpora varnostnih storitev omrežja SAN kot sledi:
	
	

	7.9.10.1. podpora avtentikacijskega protokola FC-SP (Fibre Channel Security Protocol),
	
	

	7.9.10.2. podpora avtentikacije stikalo-odjemalec v obe smeri po protokolu FC-SP,
	
	

	7.9.10.3. podpora varnostnega mehanizma za avtentikacijo stikal,
	
	

	7.9.10.4. podpora kontrole priklopa naprave za vmesnik stikala glede na WWN (port security),
	
	

	7.9.11. možnost vpeljave mehanizmov za zagotavljanje kakovosti storitev (QoS – Quality of Service) za upravljanje pasovne širine, nadzor zakasnitev ter dodeljevanje prioritete kritičnemu prometu s klasifikacijo prometa v štiri različne nivoje,
	
	

	7.9.12. podpora napredne funkcionalnosti zoning s posredovanjem celotne »zoning« podatkovne baze med stikali,
	
	

	7.9.13. definiranje končnih sistemov (strežniki, shranjevalni sistemi) z imenom (alias) glede na naslov WWN,
	
	

	7.9.14. uporaba definiranih imen (alias) za funkcionalnost zoning.
	
	

	
	
	

	7.10. Nadzor in upravljanje:
	
	

	
	
	

	7.10.1. nadzor in upravljanje preko namenskega 10/100 Mb/s Ethernet vmesnika (out-of-band management),
	
	

	7.10.2. nadzor in upravljanje preko direktnega konzolnega dostopa,
	
	

	7.10.3. možnost shranjevanja konfigurancije na pomnilniški medij USB ali na FTP strežnik,
	
	

	7.10.4. podpora nadzora in upravljanje stikala preko ukazne vrstice (protokola Telnet, SSH), ali grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI),
	
	

	7.10.5. podpora za kontrolo dostopa in upravljanja stikala z vlogami (role) ter uporabniškim imenom ter geslom (username/password),
	
	

	7.10.6. podpora določanja vlog (role) glede na podomrežje VLAN ter VSAN,
	
	

	7.10.7. podpora TFTP, FTP, SFTP ali SCP (vsaj enega od teh protokolov) za nadgradnjo programske opreme ter prenos konfiguracij,
	
	

	7.10.8. možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije (rollback),
	
	

	7.10.9. podpora protokolu NTP za sinhronizacijo točnega časa,
	
	

	7.10.10. podpora odkrivanja sosednjih naprav (neighbor learning),
	
	

	7.10.11. podpora SYSLOG, SNMP v1, v2 ter v3,
	
	

	7.10.12. avtentikacija administrativnih uporabnikov po protokolih TACACS+ in RADIUS,
	
	

	7.10.13. podpora preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma enega ali več navideznih segmentov na monitor vmesnik (Switched Port Analyzer – SPAN) tako za Ethernet kot FC,
	
	

	7.10.14. možnost definiranja vsaj 2 istočasnih sej za preslikovanje prometa,
	
	

	7.10.15. možnost preslikovanja prometa za analiziranje na oddaljeno lokacijo,
	
	

	7.10.16. podpora analize prometa FC z vgrajenim analizatorjem,
	
	

	7.10.17. podpora FC traceroute ter FC ping,
	
	

	7.10.18. podpora razhroščevanju na prometu Fibre Channel.
	
	

	
	
	

	7.11. Stikalo mora podpirati vsaj naslednje standarde:
	
	

	
	
	

	7.11.1. T11 standards-compliant FCoE (FC-BB-5),
	
	

	7.11.2. T11 FCoE Initialization Protocol (FIP) (FC-BB-5),
	
	

	7.11.3. 802.3 (Ethernet), 802.3u (FastEthernet), 802.3z, 802.3ab (Gigabit Ethernet), 802.3ae (10 Gigabit Ethernet),
	
	

	7.11.4. 802.3x (Flow control),
	
	

	7.11.5. 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol),
	
	

	7.11.6. 802.1D (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree),
	
	

	7.11.7. 802.1p (Priority Tagging),
	
	

	7.11.8. 802.1Q (VLAN tagging),
	
	

	7.11.9. 802.x (pause),
	
	

	7.11.10. 801.1Qaz (Enhanced transmission selection),
	
	

	7.11.11. 802.1Qbb (Per-priority Pause),
	
	

	7.11.12. IEEE 1588-2008: Precision Time Protocol (Boundary Clock).
	
	

	7.12. Stikali morata biti v skladu.
	
	






 Kraj in datum:							Žig in podpis ponudnika:



Priloge:
· tehnična dokumentacija (slikovno in tekstovno) proizvajalca ponujene opreme





















OBRAZEC 7

PONUDNIK:                                                                                                                     
_________________________
_________________________
_________________________


SEZNAM USPOSOBLJENIH STROKOVNJAKOV 
Nadgradnja komunikacijskega omrežja

	Področje usposobljenosti
	Ime in priimek usposobljenega strokovnjaka
	Delovno razmerje
(obkrožiti ustrezno)
	Dokazilo o usposobljenosti

	
	
	
	Vrsta dokazila
(certifikat/dokazilo o šolanju,…)
	Naziv dokazila


	Področje ponujene LAN omrežne opreme (usmerjanje in preklapljanje)
	
	
Pri ponudniku
Pri podizvajalcu
	
	



	
	
	Pri ponudniku
Pri podizvajalcu
	
	

	Področje ponujene SAN opreme
	
	Pri ponudniku
Pri podizvajalcu
	
	

	
	

	Pri ponudniku
Pri podizvajalcu
	
	

	Področje varnosti na ponujeni omrežni opremi
	
	Pri ponudniku
Pri podizvajalcu
	
	

	
	
	Pri ponudniku
Pri podizvajalcu
	
	



Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
· da ima vsaka od zgoraj navedenih oseb funkcionalno znanje za opravljanje predmetnih storitev, kar dokazujemo tudi s priloženimi dokazili,
· da so zgoraj navedeni usposobljeni strokovnjaki zaposleni pri nas oz. našem podizvajalcu,
· da bomo zagotavljali razpoložljivost zgoraj navedenih usposobljenih strokovnjakov ves čas izvajanja predmetnega javnega naročila v okviru zahtevanih rokov,
· da imajo vsi navedeni usposobljeni strokovnjaki aktivno ali pasivno znanje slovenskega in angleškega jezika, pri čemer je znanje vsaj enega od obeh jezikov aktivno, in da bomo v primeru težav pri komunikaciji med navedenim strokovnjakom in naročnikom zagotovili prevajalca/tolmača v slovenski jezik na naše stroške brez sprememb pogojev izvajanja storitve,
· morebitno vključevanje dodatnih strokovnjakov v delo ali zamenjavo obstoječih strokovnjakov z novimi bomo izvedli le po predhodnem pisnem soglasju naročnika, pri čemer bomo zagotovili izpolnjevanje vseh zahtev iz predhodnih alinej.

Kraj in datum: 	                                              Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Priloga: dokazila o usposobljenosti

								
		
										OBRAZEC 8

PONUDNIK:                                                                                                                     
_________________________
_________________________
_________________________


SEZNAM REFERENC

Izjavljamo, da smo mi oziroma naš podizvajalec v obdobju 2013-2016 v LAN/SAN okolju enake ali višje kompleksnosti (kot zahteva predmetno javno naročilo) za naslednje referenčne naročnike:

· izvedli dobavo in postavitev vsaj dveh MACSec stikal ter vzpostavitev šifrirane povezave

	ZAP. ŠT.
	NAZIV REFERENČNEGA NAROČNIKA
	NASLOV REFERENČNEGA NAROČNIKA
	LETO IZVEDBE

	1.
	
	
	


	.
	
	
	




· izvedli dobavo in postavitev konsolidiranega LAN/SAN stikala

	ZAP. ŠT.
	NAZIV REFERENČNEGA NAROČNIKA
	NASLOV REFERENČNEGA NAROČNIKA
	LETO IZVEDBE

	1.
	
	
	


	.
	
	
	




· izvedli dobavo in postavitev SAN stikala

	ZAP. ŠT.
	NAZIV REFERENČNEGA NAROČNIKA
	NASLOV REFERENČNEGA NAROČNIKA
	LETO IZVEDBE

	1.
	
	
	


	.
	
	
	




Kraj in datum:	                                                     Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Priloga: Referenčno potrdilo



OBRAZEC 9
Naziv in naslov referenčnega naročnika:
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________


REFERENČNO POTRDILO 
za potrebe javnega naročila št. 430-29/2016
Nadgradnja komunikacijskega omrežja


Potrjujemo, da je ponudnik/ponudnikov podizvajalec ________________________________
							 	         (naziv in naslov ponudnika/podizvajalca)

Za naše potrebe
(označite opravljeno storitev)
· v obdobju __________________ izvedel dobavo in postavitev vsaj dveh MACSec stikal ter vzpostavil šifrirano povezavo med dvema lokacijama
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
			(navedite naziv ali kratek opis referenčnega posla in opreme)

· v obdobju _________________ izvedel dobavo in postavitev konsolidiranega LAN/SAN stikala
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
			(navedite naziv ali kratek opis referenčnega posla in opreme)

· v obdobju __________________ izvedel dobavo in postavitev SAN stikala
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
			(navedite naziv ali kratek opis referenčnega posla in opreme)


IZPOLNI REFERENČNI NAROČNIK:

Ime in priimek potrjevalca reference in tel. št.:_______________________________________

Vloga potrjevalca reference pri referenčnem naročniku: ________________________________

Potrjujemo, da so bile dobave z izvedbo storitev opravljene strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe in izjavljamo, da so vse navedbe resnične.


Datum reference:		                        Žig in podpis referenčnega naročnika:



OSNUTEK POGODBE						        OBRAZEC 10
	

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE,  Kolodvorska ul. 15, 1000 Ljubljana ki ga po pooblastilu generalnega direktorja zastopa ______________________________ (v nadaljevanju naročnik)

Identifikacijska št. za DDV: SI 85876500
Matična številka:                        5156700 

in
_____________________________________________, ki ga zastopa__________________  (v nadaljevanju izvajalec)

Identifikacijska št. za DDV:   SI 
Matična številka: 		      


POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ŠT. 430-29/2016 
Nadgradnja komunikacijskega omrežja

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel javno naročilo za nadgradnjo komunikacijskega omrežja po postopku naročila male vrednosti na osnovi  47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN–3; Ur. l. RS, št. 91/2015). Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, pod št. objave ___________, dne __________.
     (podatke o objavi navede naročnik)

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. _______________ z dne __________. 
                           (podatke o objavi navede naročnik)

2. člen

Sestavni deli te pogodbe so: 
· Vsebinsko – tehnične zahteve naročnika iz II. poglavja razpisne dokumentacije,
· Predračun (OBRAZEC 5) z dne __________ s prilogo, 
· Seznam usposobljenih strokovnjakov (OBRAZEC 7),
· Seznam podizvajalcev (OBRAZEC 12),
· Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (OBRAZEC 14).

3. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.


4. člen

Vsa koordinacija izvajanja storitev po tej pogodbi poteka v slovenskem jeziku, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

II. PREDMET POGODBE
5. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe za naročnika izvedel nadgradnjo LAN in SAN omrežja na centralni lokaciji naročnika Kolodvorska 15, Ljubljana, ter zgradil SAN omrežje na lokacijah Ljubljana, Ob železnici 30 in Maribor, Zagrebška cesta 84, uvedel šifriranje na obstoječi povezavi med lokacijami ter izvedel storitve skladno z vsebinsko-tehničnimi zahtevami naročnika, ki so sestavni del te pogodbe in razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, in ves čas trajanja pogodbe naročniku zagotavljal odpravo napak na opremi v garancijski dobi.

III. TRAJANJE POGODBE

6. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bo izvajalec izpolnjeval obveznosti po tej pogodbi od dneva veljavnosti pogodbe, vse do izteka garancijskega obdobja iz 20. člena te pogodbe za zadnjo dobavljeno opremo po tej pogodbi.

IV. ROK IZVEDBE

7. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavil opremo po tej pogodbi v roku 45 dni od dneva veljavnosti te pogodbe. Po opravljeni dobavi izvajalec in naročnik podpišeta dobavnico.

Izvajalec se zavezuje, da bo vse zahtevane storitve iz vsebinsko-tehničnih zahtev naročnika opravil v roku 120 dni od dneva veljavnosti te pogodbe. Po vseh opravljenih storitvah izvajalec in naročnik podpišeta prevzemni zapisnik o opravljenih storitvah.

Redni delovni čas je za potrebe te pogodbe opredeljen kot čas od ponedeljka do petka med 07:00 in 17:00 uro.

Storitve iz vsebinsko tehničnih zahtev se izvajajo v rednem delovnem času. Po dogovoru z naročnikom izvajalec lahko storitve izvaja tudi izven rednega delovnega časa. 

8. člen

Naročnik se obvezuje podpisati dobavnico ob ugotovitvi:
· da je prevzel pravilno dobavljeno opremo,
· da je izvajalec izročil naročniku garancijske liste za opremo v papirnati in/ali elektronski obliki.

Naročnik se obvezuje podpisati prevzemni zapisnik o opravljenih storitvah ob ugotovitvi, da so vse storitve iz vsebinsko - tehničnih zahtev naročnika brezhibno opravljene. 

9. člen

Pogodbena roka iz 7. člena te pogodbe se lahko podaljšata v naslednjih primerih:
· zaradi izrednih dogodkov (višja sila),
· zaradi prekinitve izvajanja dobave opreme oziroma izvedbe storitev na zahtevo naročnika,
· če naročnik ne zagotovi dogovorjenih pogojev za izvajanje dobave opreme oziroma storitev,
· drugih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo dobave opreme oziroma storitev, in jih ni bilo mogoče predvideti ter jih ni povzročil izvajalec.

Za višjo silo se smatra vse, kar prizna sodna praksa v primerljivih primerih za višjo silo.

Izvajalec je dolžan predložiti naročniku obrazloženo pisno zahtevo za podaljšanje roka skupaj z ukrepi za odpravo zamud takoj, ko izve za vzroke iz prvega odstavka tega člena, sicer podaljšanja roka ne more več zahtevati.

Podaljšanje rokov ne vpliva na pogodbeno ceno.

V. LOKACIJA IZVEDBE
10. člen

Dobava celotne opreme se izvede na lokacijo naročnika: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana. 

Za namene izvedbe storitev iz vsebinsko-tehničnih zahtev izvajalec opremo prevzame na lokaciji iz prvega odstavka tega člena in jo dostavi na lokacijo, kjer se bodo izvajale storitve. Izvajalec je dolžan poskrbeti za varen transport opreme. V primeru poškodbe opreme med transportom, mora le-to izvajalec zamenjati z novo, delujočo opremo, brez dodatnih stroškov za naročnika.

11. člen

Storitve za opremo pod točko 1 iz vsebinsko – tehničnih zahtev  naročnika se izvajajo na lokaciji: ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

Storitve za opremo pod točkama 3 in 4 vsebinsko – tehničnih zahtev naročnika se izvajajo na lokaciji: ZPIZ, Ob železnici 30, Ljubljana.

Storitve za opremo pod točkama 6 in 7 vsebinsko – tehničnih zahtev naročnika se izvajajo na lokaciji: ZPIZ, Zagrebška cesta 84, Maribor.

VI. POGODBENA CENA
12. člen

Pogodbene cene opreme in storitev iz vsebinsko – tehničnih zahtev naročnika so razvidne iz predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.

Skupna pogodbena vrednost dobave in storitev po tej pogodbi znaša __________ EUR brez DDV in _________ EUR z DDV.

Pogodbeni stranki soglašata, da se DDV na izstavljenem računu obračuna po stopnji, veljavni na dan izdaje računa.

13. člen

Pogodbene cene iz prejšnjega člena te pogodbe vključujejo vse stroške in dajatve, povezane z realizacijo celotnega javnega naročila po tej pogodbi, in so fiksne ves čas trajanja te pogodbe. Naročnik dodatnih stroškov, ki niso zajeti v pogodbeni ceni, naknadno ne bo priznaval.

VII. PLAČILNI POGOJI
14. člen

Naročnik bo dobavljeno opremo in opravljene storitve plačal v roku 30 dni od dneva prejema računa, ki ga bo izstavil izvajalec po podpisu dobavnice oziroma prevzemnega zapisnika o opravljenih storitvah, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.

Pri izstavljanju računa se mora izvajalec obvezno sklicevati na številko te pogodbe ________________.
(navede naročnik po končanem postopku)

Izvajalec mora izdani račun naročniku poslati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A; Ur. l. RS št. 59/10, 111/13).

VIII.  OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
15.  člen

Izvajalec se zavezuje:
· da bo naročnik dobavil novo opremo, ki bo delovala brezhibno, in ne bo imela stvarnih napak,
· da bo vsa dobavljena oprema popolnoma ustrezala vsem vsebinsko – tehničnim zahtevam naročnika, ki so sestavni del te pogodbe,
· da bo naročnik dobil vse pravice, ki so vezane na nakup opreme, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo,
· da bo vse obveznosti po tej pogodbi opravil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo,
· da bo sodeloval  z naročnikom, upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje ter izvrševal pogodbene obveznosti gospodarno v korist naročnika,
· da bo takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo obveznosti po tej pogodbi,
· da bo naročniku omogočal ustrezen nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti.

16. člen

Storitve po tej pogodbi ves čas trajanja pogodbe izvajajo usposobljeni strokovnjaki izvajalca oz. podizvajalca, ki jih je izvajalec navedel v dokumentu Seznam usposobljenih strokovnjakov, ki je sestavni del te pogodbe. 

Izvajalec se zaveže zagotavljati razpoložljivosti strokovnjakov v okviru zahtevanih rokov.

O morebitnem vključevanju dodatnih strokovnjakov v delo ali zamenjavi obstoječih strokovnjakov z novimi mora izvajalec predhodno obvestiti naročnika. Naročniku mora posredovati nov Seznam usposobljenih strokovnjakov in za dodatne/nove strokovnjake predložiti ustrezna dokazila o usposobljenosti.

Dodatni/novi strokovnjaki morajo imeti z izvajalcem oziroma podizvajalcem sklenjeno delovno razmerje – pogodbo o zaposlitvi. Pred vključitvijo dodatnega usposobljenega strokovnjaka oziroma zamenjavo obstoječih strokovnjakov mora izvajalec pridobiti pisno soglasje naročnika.

Če naročnik ugotovi, da izvajalec ne ravna skladno s tem členom, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri usposobljene strokovnjake, ki opravljajo dela po tej pogodbi. Vsi kadri so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

17. člen

Delovnemu osebju izvajalca je prepovedano v poslovne prostore naročnika pripeljati osebe, ki niso v delovnem ali pogodbenem razmerju z izvajalcem oziroma podizvajalcem.

IX. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
18. člen

Naročnik se zavezuje:
· da bo izvajalcu zagotovil dostop do naročnikove strojne in programske opreme, potrebne za izvedbo storitev, 
· da bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se obveznosti po tej pogodbi izvršijo pravočasno in kvalitetno,
· da bo pravočasno obvestil izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvajanje obveznosti po tej pogodbi.

X. GARANCIJA
19. člen

Izvajalec za ponujeno opremo zagotavlja 36 mesečno garancijsko dobo.

Garancijska doba za ponujeno opremo prične teči od dneva podpisa dobavnice.

20. člen

V garancijski dobi iz 19. člena te pogodbe mora izvajalec zagotavljati:
· sprejem prijave okvare znotraj rednega delovnega časa in odpravo okvare na okvarjeni opremi oziroma zamenjavo z enako ali funkcionalno enako opremo najkasneje naslednji delovni dan od dneva prijave napake,
· takojšnje obveščanje naročnikovega osebja v primeru napak oziroma nenavadnih dogodkov na nadgrajenem sistemu,
· dostop do tehnične podpore:
· po telefonu znotraj rednega delovnega časa,
· po mobilnem telefonu znotraj in izven delovnega časa,
· po elektronski pošti,
· preko on-line aplikacije za prijavo napak, če izvajalec z le-to razpolaga,
·   zagotavljanje rezervnih delov ter drugega materiala, potrebnega za odpravo napak,
·   odpravo napake na okvarjeni opremi oziroma zamenjavo okvarjene opreme z enako ali       boljšo opremo v štirih (4) urah od pisne prijave napake v režimu 24/7.

Izvajalec se zavezuje opravljati obveznosti iz prejšnjega odstavka brez dodatnih stroškov za naročnika. 

V primeru, da je bila predmetna oprema v garancijski dobi popravljena ali zamenjana, mora izvajalec za zamenjano opremo izročiti nov garancijski list. Garancijska doba v tem primeru teče od dneva opravljene storitve (popravilo/zamenjava) in traja do izteka garancijske dobe opreme, ki je bila zamenjana, določene v prejšnjem členu te pogodbe. Izvajalec mora za popravljeno oziroma zamenjano opremo do izteka garancijske dobe iz prejšnjega člena te pogodbe, izpolnjevati garancijske obveznosti.

21. člen

Kontaktni podatki za prijavo napak na strani izvajalca so:

Ime in priimek kontaktne osebe:		_______________________________________
Telefonska številka:				_______________________________________
Elektronski naslov: 				_______________________________________
On-line aplikacija za prijavo napak 
(če izvajalec z le-to razpolaga):		_______________________________________

(opomba: Ponudnik lahko navede več kontaktni oseb, telefonskih številk, elektronskih naslovov…)

XI. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
22. člen

Izvajalec se zaveže, da bo naročniku  najkasneje v desetih dneh od dneva prejema te pogodbe v podpis posredoval nepreklicno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na prvi poziv (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV iz 12. člena te pogodbe, kar znaša__________ EUR, ki mora veljati do __________________.
                      (podatek navede naročnik glede na obrazložitev v razpisni dokumentaciji)

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Če izvajalec v roku, navedenem v 1. odstavku tega člena, ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni veljavna.

Naročnik ima pravico v roku 10 (deset) dni po izteku maksimalnega roka za izvedbo pogodbenih obveznosti unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, da pogodbene obveznosti  niso pravočasno ali pravilno izvajane, oziroma jih je izvajalec prenehal izvajati.

Po preteku veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

XII. POGODBENA KAZEN
23. člen

Izvajalec je v primeru zamude rokov izvedbe iz 7. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan za vsak koledarski dan zamude roka plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR, vendar skupaj za zamude posameznega roka izvedbe ne več kot 3.000,00 EUR. Pogodbena kazen se obračuna ne glede na to, ali izvajalec zamuja z dobavo opreme, z izvedbo storitev iz vsebinsko-tehničnih zahtev, ali samo z delom dobave opreme oziroma delom izvedbe storitev.

Izvajalec je v primeru zamude rokov iz naslova odprave napak v garancijskem obdobju iz 20. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen, in sicer se za vsako začeto uro zamude roka, ki je določen za odpravo posamezne prijavljene napake oziroma zamenjavo okvarjene opreme z enako ali boljšo opremo pogodbena kazen obračuna v višini 80,00 EUR, vendar skupaj za zamude pri odpravi posamezne prijavljene napake oziroma posamezni zamenjavi okvarjene opreme z enako ali boljšo opremo ne več kot 2.000,00 EUR.

24. člen

Naročnik ne more zahtevati pogodbene kazni zaradi zamude, če je sprejel izpolnitev obveznosti, izvedeno z zamudo, pa ni nemudoma sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.  

Iz naslova pogodbene kazni se izstavi poseben račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v osmih  dneh od dneva prejema.

25. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec dolžan naročniku povrniti tudi preostale stroške in škodo, ki bi naročniku nastala zaradi zamude pogodbenih rokov, in presega znesek pogodbene kazni. 

Za poplačilo stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če le-ta ne zadošča, je izvajalec dolžan plačati razliko do polne višine stroškov in škode v roku 30 dni od datuma prejema računa.

XIII. SKRBNIKI POGODBE 
26. člen

Pogodbeni stranki imenujeta svoje skrbnike pogodbe z namenom, da bi sproti reševali nerešene težave in tako omogočili nemoten potek del po tej pogodbi.

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ___________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.
	(navede naročnik)

Skrbnik pogodbe na strani  izvajalca je _____________________________, elektronski naslov ____________________, telefonska št. _______________.

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati skrbnika pogodbe.

Skrbnika sproti ocenjujeta kakovost opravljenih del ter razrešujeta morebitna nesoglasja, reklamacije in podobno. V kolikor naročnik poda pisne pripombe, jih je izvajalec dolžan upoštevati in odpraviti na svoje stroške.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
27. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 

XV. VARSTVO IN ZAUPNOST PODATKOV 
28. člen

Izvajalec se obvezuje podatke, pridobljene v okviru izvedbe storitev po tej pogodbi, obdelovati in varovati v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) ter internim naročnikovim pravilnikom o varovanju osebnih in drugih varovanih podatkov, s katerim se izvajalec seznani ob podpisu pogodbe, v času veljavnosti pogodbe pa se ga seznani z morebitnimi spremembami internega pravilnika.

Izvajalec se zavezuje zagotavljati in izvajati ustrezne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov v skladu s 24. in 25. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Naročnik po svoji pooblaščeni osebi kontrolira zavarovanje podatkov, izvajalec pa mu mora to kontrolo kadarkoli omogočiti in naročniku zagotoviti vse potrebne informacije za izvedbo kontrole.

29. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke obdeloval izključno z namenom izvajanja storitev, ki so predmet te pogodbe, in jih ne bo uporabljal v svojo korist oziroma jih kakorkoli izkoriščal ali jih posredoval tretjim osebam, in sicer časovno neomejeno.


30. člen

V primeru, da izvajalec naklepno ali iz malomarnosti osebnih podatkov ne varuje in ne obdeluje v skladu z določili te pogodbe, je naročniku dolžan povrniti vso škodo (odškodninska odgovornost, kazni, pravni stroški itd.), ki mu je nastala zaradi neustreznega varovanja oziroma obdelovanja osebnih podatkov s strani izvajalca.

31. člen

Izvajalec je dolžan vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo in katerekoli druge informacije, prejete oziroma razkrite v kakršnikoli obliki in načinu v okviru izvajanja predmeta te pogodbe varovati kot zaupne, in sicer časovno neomejeno. S prejetimi zaupnimi podatki bo izvajalec ravnal skrbno in preudarno in jih ne bo neupravičeno uporabljal v svojo korist oziroma jih kakorkoli izkoriščal ali posredoval tretjim osebam.

Izvajalec je dolžan vse informacije o naročniku in drugih osebah ter dejstvih, ki jih pridobi pri izvajanju predmeta te pogodbe, in za katere je očitno, da bi za sopogodbenico nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, obravnavati kot poslovno skrivnost, in sicer časovno neomejeno.

V primeru, da izvajalec medsebojne dogovore, podatke, dokumentacijo in informacije iz 1. odstavka tega člena ne varuje v skladu z določili te pogodbe, je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki mu je nastala zaradi neustreznega varovanja medsebojnih dogovorov, podatkov, dokumentacije in informacij iz 1. odstavka tega člena teh podatkov s strani izvajalca

32. člen

Izvajalec je dolžan vse osebe, ki bodo neposredno izvajale dela po tej pogodbi, seznaniti o dolžnosti varovanja podatkov, skladno z določili te pogodbe. Dolžnost varovanja podatkov v skladu z določili te pogodbe zavezuje vse zaposlene pri izvajalcu in osebe, ki opravljajo delo za izvajalca na katerikoli drugi pravni podlagi, in bi lahko prišli v stik s podatki oziroma informacijami po tej pogodbi.

33. člen

Izvajalec lahko navaja naročnika v svojih referencah le ob predhodnem naročnikovem pisnem soglasju.

XVI. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE  
34. člen

Vse materialne in druge avtorske pravice izvajalca, ki nastanejo ob izvajanju te pogodbe, so izključno last naročnika, v neomejenem obsegu in za ves čas njihovega trajanja, razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorjem.

Izvajalec je ob predaji avtorskega dela dolžan naročniku izročiti celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo ter izvorno kodo. Vsako naknadno spremembo izvorne kode mora izvajalec dokumentirati in posredovati naročniku. Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec v okviru izvajanja tega javnega naročila, je last naročnika. 

35. člen

Če izvajalec v izdelek po tej pogodbi vključi že izdelano programsko kodo (svojo ali tretje strani), mora predhodno pridobiti pisno soglasje podpisnika in skrbnika pogodbe naročnika. Za programsko kodo po tem odstavku mora izvajalec na naročnika brez stroškov prenesti licenco, ki naročniku omogoča licenčno skladno časovno neomejeno uporabo brez dodatnih stroškov. 

Če izvajalec pri izvajanju pogodbenih storitev uporablja programsko kodo (svojo ali tretje strani), mora za njo imeti zagotovljene pravice uporabe, ki dovoljujejo njeno uporabo v okviru te pogodbe. Če je v okviru izvajanja storitev potrebno programsko kodo iz tega odstavka namestiti v okolju naročnika, mora izvajalec predhodno pridobiti pisno soglasje podpisnika in skrbnika pogodbe naročnika. Za programsko kodo po tem odstavku mora izvajalec na naročnika brez dodatnih stroškov prenesti licenco, ki naročniku omogoča licenčno skladno uporabo v času izvajanja pogodbe brez dodatnih stroškov. Ob prenehanju izvajanja pogodbe mora izvajalec poskrbeti za odstranitev programske kode iz tega odstavka iz naročnikovega okolja brez dodatnih stroškov.

Če izvajalec vgradi ali uporabi programsko kodo iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena, ne da bi za to predhodno pridobil ustrezno pisno soglasje podpisnika in skrbnika pogodbe naročnika, če na naročnika ne prenese ustrezne licence ali če v zvezi z uporabo takšne programske kode pride do druge zatrjevane ali dejanske kršitve materialnih pravic izvajalca ali tretjih oseb, je za kršitve intelektualnih pravic pri uporabi takšne programske kode v celoti odgovoren izvajalec.

36. člen

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če tretja oseba zatrjuje, da izdelki ali storitve, ki jih po tej pogodbi naročniku zagotavlja izvajalec, kršijo njene intelektualne pravice, naročnika varoval pred tem zahtevkom na svoje stroške in bo plačal vse stroške, škodo in odvetniške stroške, ter sodne stroške, ki bi jih sodišče dokončno prisodilo ali so vključeni v poravnavo, ki jo je potrdil izvajalec. Naročnik mora izvajalca obvestiti o zahtevku in dovoliti  izvajalcu, da nadzoruje obrambo, da sodeluje z naročnikom v obrambi in sodnem postopku ter v kakršnihkoli s tem povezanih pogajanjih glede poravnave.

Če pride do takšnega zahtevka ali se zdi mogoče, da bo do njega prišlo, naročnik soglaša s tem, da bo izvajalcu dovolil, da mu bo omogočil nadaljnjo uporabo izdelka ali njegovo spremembo ali njegovo zamenjavo s takšnim izdelkom, ki mu je v funkcionalnem pogledu vsaj enakovreden. Če izvajalec presodi, da nobena od teh možnosti ni razumno dosegljiva, naročnik soglaša s tem, da izvajalcu na podlagi pisne zahteve, vrne izdelek, izvajalec pa naročniku povrne nastale stroške.

XVII. PODIZVAJALCI

(Opomba naročnika: določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe črta).
37. člen

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v Seznamu podizvajalcev, ki je sestavni del te pogodbe. 

38. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:
· kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;
· izpolnjene nove izjave podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in
· pisne zahteve novih podizvajalcev za neposredno plačilo, če novi podizvajalci to zahtevajo.

Naročnik o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvesti izvajalca najkasneje v desetih dneh od prejema predloga.

39. člen

V primeru, da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na kadrovske kapacitete podizvajalca, in je v Seznamu usposobljenih strokovnjakov (OBRAZEC 79 navedel strokovnjake, ki so v delovnem razmerju s podizvajalcem, ki ga izvajalec zamenjuje z novim, mora predložiti nov OBRAZEC 7, v katerem se navedejo novi usposobljeni strokovnjaki, ki imajo sklenjeno delovno razmerje z izvajalcem ali novim podizvajalcem, ki nadomestijo usposobljene strokovnjake prvotnega podizvajalca. Enako mora izvajalec predložiti nov OBRAZEC 7, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem, in bodo storitve po pogodbi opravljali usposobljeni strokovnjaki, ki imajo sklenjeno razmerje z novim (dodatnim) podizvajalcem. Za vse novo navedene usposobljene strokovnjake mora izvajalec dokazati njihovo usposobljenost z ustreznimi dokazili o usposobljenosti.

V primeru, da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na reference svojega podizvajalca, ki so bile zahtevane v predmetnem javnem naročilu, ki ga izvajalec zamenjuje z novim podizvajalcem, mora predložiti ustrezno referenco novega podizvajalca, če bo novi podizvajalec opravljal dobavo oz. storitve za katere so bile reference zahtevane. Enako ravna izvajalec v primeru, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem in bo le-ta opravljal dobavo oz. storitve, za katere so bile zahtevane reference.

40. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

41. člen

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem poglavju, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so dolžni dati verodostojne podatke. 



42. člen

Če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila:
Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec s to pogodbo pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dobavo/storitve, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalcev, ki so opravljali dobavo/storitve po tej pogodbi.

Rok plačila je enak, kot je naveden v 14. členu te pogodbe in teče od prejema računa, ki ga izda izvajalec.


Če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila: 
Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene dobavo/storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

XVIII. PRENEHANJE VELJAVNOSTI IN ODSTOP OD POGODBE
43. člen

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:
· javno naročilo je bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,
· v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,
· zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

XIX. OSTALA DOLOČILA POGODBE
44. člen

Pogodbena razmerja se urejajo skladno z določili Obligacijskega zakonika. 

45. člen

Naročnik in izvajalec se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno v duhu dobrih poslovnih običajev.

V primeru, da spora ne rešita sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.



46. člen

Spremembe te pogodbe brez novega postopka javnega naročanja so dopustne le pod pogoji iz 95. člena ZJN-3.

47. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je odpovedni rok tri mesece in začne teči s prvim dnem v naslednjem mesecu, ko je nasprotna stranka prejela pisno odpoved, razen, če se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita drugače.

Pogodba se lahko odpove v primeru:
· neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca oziroma naročnika,
· sklenitve nove pogodbe, ki pokriva vsebinsko področje te pogodbe,
· drugih utemeljenih razlogov na strani izvajalca oziroma naročnika. 
 
V primeru odpovedi pogodbe iz druge alineje prejšnjega odstavka, mora naročnik o tem izvajalca obvestiti najmanj en mesec pred sklenitvijo nove pogodbe, ta pogodba pa se v tem primeru prekine z dnem podpisa nove pogodbe.

Naročnik izvajalcu plača vse storitve, ki jih je izvedel do zaključka odpovednega roka.

48. člen

Naročnik si pridržuje pravico do enostranskega odstopa od te pogodbe brez odpovednega roka v primeru, če se zaradi ukrepov nadzornih organov naročnika izkaže, da nima zagotovljenih sredstev, predvidenih v predmetnem javnem naročilu. Naročnik v tem primeru odškodninsko ne odgovarja. 

Naročnik izvajalcu plača vse storitve, ki jih je izvedel do dneva enostranskega odstopa od te pogodbe.

49. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

50. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in ko izvajalec izroči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 22. člena te pogodbe.


Št.:___________________					Št.: 
__________, dne ______________				Ljubljana, dne__________


             Izvajalec:				                              Naročnik:
		        				           Zavod za pokojninsko in invalidsko
						                     zavarovanje Slovenije

(OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci)
OBRAZEC 11
PONUDNIK:
_________________________
_________________________
_________________________					







IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI




Izjavljamo, da pri javnem naročilu za nadgradnjo komunikacijskega omrežja, št. 430-29/2016 ne nastopamo s podizvajalci.













Kraj in datum:					           Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:


Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
__________________________________________________________________________________

		
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
__________________________________________________________________________________
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                                                                                                                                                                                                                               OBRAZEC 12
PONUDNIK:   							
_________________________
_________________________
_________________________					


SEZNAM PODIZVAJALCEV

Nadgradnjo komunikacijskega omrežja
	Naziv in naslov podizvajalca
	Vrsta storitev, ki jih bo izvedel oz. vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec *
	Okvirna količina/
delež izvedbe storitev oz. dobave  
(nad 0)
	Okvirna vrednost 
storitev/dobave
v EUR z DDV

	Kraj izvedbe storitev  oz. dobave

	Rok izvedbe navedenih storitev  oz. dobave  

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


* Ponudnik mora navesti vse vrste storitev, ki jih bo izvedel in/oz. vse vrste blaga, ki ga bo dobavil posamezni podizvajalec.

OPOMBA: 
Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Izpolnjene morajo biti vse rubrike!



Kraj in datum:							                                                                              Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:	
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Priloga:	- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (OBRAZEC 14)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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OBRAZEC 13

PODATKI O PODIZVAJALCU


	NAZIV PODIZVAJALCA:
	

	
	

	NASLOV PODIZVAJALCA:
	

	
	

	KONTAKTNA OSEBA:
	

	
	

	ELEKTRONSKI NASLOV 
KONTAKTNE OSEBE:
	

	
	

	SPLETNI NASLOV:
	

	
	

	TELEFON:
	

	
	

	TELEFAX:
	

	
	




REGISTRACIJA DEJAVNOSTI, VEZANA NA PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

	Zap. št.
	Standardna klasifikacija dejavnosti
	Opis dejavnosti

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	











	Kraj in datum:

	Žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca:








OBRAZEC 14
PODIZVAJALEC:
_____________________
_____________________
_____________________





SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Vezano na javno naročilo št. 430-29/2016 za nadgradnjo komunikacijskega omrežja dajemo naročniku, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, 


soglasje,

na podlagi katerega bo naročnik namesto ponudnika___________________________________                               ____________________________________________________________________________		                                  (naziv in naslov ponudnika)

poravnal našo terjatev do ponudnika neposredno nam.







Kraj in datum:					Žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca:


















                                                                                                      OBRAZEC 15  
PODIZVAJALEC:
_____________________
_____________________
_____________________

IZJAVA PODIZVAJALCA

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo kot podizvajalec seznanjeni s pogoji, navodili, pogodbo in ostalimi zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 430-29/2016 za nadgradnjo komunikacijskega omrežja, in z njimi v celoti soglašamo ter jih v celoti sprejemamo, ter da: 

· naši družbi ali osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1; Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15) in navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3);

· imamo na dan oddaje ponudbe izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

· naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločena iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

· naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

· se nad našo družbo ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njena sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njene poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njo ni začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami:

· naša družba ni uvrščena v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB-2) in nam ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.


Kraj in datum:					         Žig in podpis odgovorne osebe  podizvajalca:

VZOREC 1

(v pomoč izbranemu ponudniku) – NI SESTAVNI DEL PONUDBENE DOKUMENTACIJE!

Obrazec garancije za dobro izvedbo posla po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.


								   garant									(žig in podpis)
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