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TABELA TEHNIČNIH ZAHTEV

	A
	B
	C

	1. Ponuditi je potrebno dve (2) omrežni stikali s šifriranjem prometa IP MACsec.
	
	

	
	
	

	1.1. Posamezno stikalo mora izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve:
	
	

	
	
	

	1.1.1. podpora za strojno šifriranje prometa med stikali po protokolu »MACsec« (IEE 802.1AE) s hitrostjo fizičnih povezav (»wire-speed«) 10 Gb/s (lahko z uporabo vgradnega modula),
	
	

	1.1.2. stikalo mora omogočati podporo šifriranja AES do vključno 256 bitov,
	
	

	1.1.3. stikalo mora omogočati nastavitev edinstvenih šifrirnih ključev in njihovo zamenjavo,
	
	

	1.1.4. stikalo mora imeti vsaj 24 vmesnikov ethernet 10/100/1000 Mb/s Base-T, RJ45,
	
	

	1.1.5. dva redundantna napajalnika, ki omogočata menjavo med delovanjem,
	
	

	1.1.6. optični vmesniki morajo biti združljivi s stikalom,
	
	

	1.1.7. možnost vgradnje v 19˝ omaro,
	
	

	1.1.8. vsaj 4 prosta mesta za vgradnjo optičnih večrodovnih modulov SFP in SFP+,
	
	

	1.1.9. stikalo mora podpirati protokol STP za vsak VLAN posebej,
	
	

	1.1.10. stikalo mora podpirati zaščito vrat pred preobremenitvijo s paketi broadcast, multicast in unicast (»storm control«),
	
	

	1.1.11. podpirati združevanje omrežnih vmesnikov v logične omrežne vmesnike (»Link aggregation«), do 8 vmesnikov v grupi po protokolu IEEE 802.1ax (LACP),
	
	

	1.1.12. možnost samodejne nadgradnje programske opreme podrejenih stikal v skladu iz nadrejenega stikala,
	
	

	1.1.13. podpora za protokole IEEE 802.3ad, 802.1x, 802.1s, 802.1w, 802.1p, 802.1D,
	
	

	1.1.14. podpora za IGMP, QoS,
	
	

	1.1.15. upravljanje po protokolu SSH, SNMP, Web in konzolnem dostopu,
	
	

	1.1.16. možnost shranjevanja konfiguracije na pomnilniški medij USB ali na FTP strežnik,
	
	

	1.1.17. podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v formatu ASCII,
	
	

	1.1.18. možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije (rollback),
	
	

	1.1.19. avtentikacija administrativnih uporabnikov po protokolih TACACS+ in RADIUS,
	
	

	1.1.20. skupna zmogljivost stikala po številu paketov najmanj 40 Mpps za pakete dolžine 64B,
	
	

	1.1.21. podpora paketom MTU dolžine do 9000 zlogov,
	
	

	1.1.22. skupna zmogljivost stikala po prepustnosti najmanj 80 Gb/s
	
	

	1.1.23. podpora več kot 5000 naslovov MAC,
	
	

	1.1.24. podpora vsaj 1000 istočasnih grup protokola IGMP,
	
	

	1.1.25. podpora za IPv6 in naslavljanje vmesnikov z naslovi IPv6,
	
	

	1.1.26. stikalo mora podpirati statično usmerjanje IPv4 in IPv6,
	
	

	1.1.27. stikalo mora imeti možnost kasnejše fizične ali programske nadgradnje na dinamično usmerjanje po protokolih RIP, OSPFv3, BGP, EIGRP ali enakovrednem za IPv4 in IPv6 (Naročnik v svojem omrežju uporablja EIGRP protokol. Naročnik dopušča, da se ponudi oprema z drugim enakovrednim in za naročnikovo okolje ustreznim protokolom, ki bo omogočal nemoteno delovanje obstoječih rešitev. V primeru ponujenega drugega, enakovrednega protokola, mora ponudnik izvesti ustrezne spremembe na obstoječi naročnikovi opremi, kjer se protokol uporablja, na način, da bodo zagotovljene obstoječe funkcionalnosti in bodo do izvedbe storitve naročnika nemoteno delovale),
	
	

	1.1.28. podprti morajo biti filtri IPv4 in IPv6 (»Access-list, ACL«),
	
	

	1.1.29. omrežno stikalo mora podpirati protokol IGMP v1, v2 in v3,
	
	

	1.1.30. podpora SNMP (v1, v2c in v3) in NTP,
	
	

	1.1.31. podpora TFTP, FTP, SFTP ali SCP (vsaj enega od teh protokolov) za nadgradnjo programske opreme ter prenosa konfiguracij,
	
	

	1.1.32. podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog,
	
	

	1.1.33. možnost preverjanja izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino glede na povezavo naslovov IP-MAC (»ARP inspection«),
	
	

	1.1.34. možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (»Remote-SPAN«),
	
	

	1.1.35. stikalo mora imeti možnost centraliziranega upravljanja.
	
	

	
	
	

	1.2. Stikali morata biti v skladu.
	
	

	
	
	

	1.3. Vgrajeni vmesniki v vsakem stikalu:
	
	

	
	
	

	1.3.1. en (1) kos 10 GBASE-LR SFP,
	
	

	1.3.2. vsaj dva (2) optična večrodovna modula 1000BASE-SX SFP transciever module, MMF, 850nm, DOM.
	
	

	
	
	

	3. Ponuditi je potrebno eno (1) samostojno omrežno stikalo s šifriranjem prometa IP MACsec.
	
	

	
	
	

	3.1. Stikalo mora izpolnjevati enake minimalne tehnične zahteve, kot so navedene pod točko 1.1. za lokacijo Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.
	
	

	
	
	

	3.2. Vgrajeni vmesniki v stikalu:
	
	

	
	
	

	3.2.1. vsaj štiri (4) optični večrodovni moduli 1000BASE-SX SFP transciever module, MMF, 850NM, DOM.
	
	

	
	
	

	4. Ponuditi je potrebno eno (1) SAN stikalo 
	
	

	
	
	

	4.1. SAN stikalo mora izpolnjevati naslednje minimalne tehnične zahteve:
	
	

	
	
	

	4.1.1. možnost vgradnje v 19" omaro,
	
	

	4.1.2. dva redundantna napajalnika, ki omogočata menjavo med delovanjem,
	
	

	4.1.3. imeti mora vgrajenih več ventilatorjev za zagotavljanje redundance hlajenja, ki jih je možno menjati med delovanjem,
	
	

	4.1.4. omogočati mora nadgradnjo programske opreme med delovanje brez prekinitev (ISSU – In Service Software Upgrade),
	
	

	4.1.5. stikalo mora imeti vgrajenih vsaj 16 fiksnih vmesniških rež,
	
	

	4.1.6. možnost vgradnje stikalnih modulov z vmesniki FC, ki podpira hitrost priklopa 4/8 Gb/sm,
	
	

	4.1.7. možnost menjave optičnih vmesnikov med delovanjem stikala,
	
	

	4.1.8. možnost vgradnje 4/8 Gb/s FC SFP vmesnikov, za priklop preko enorodovnih (SM) ali večrodovnih (MM) optičnih kablov,
	
	

	4.1.8.1 4/8 Gb/s FC SFP vmesnike za priklop preko enorodnih (SM) ali večrodnih (MM) optičnih kablov,
	
	

	4.1.8.2. Gb/s FC CWDM SFP vmesnike za priklop preko enorodnih (SM) optičnih kablov,
	
	

	4.1.9. stikalo mora imeti neblokirajočo arhitekturo s polno prepustnostjo na vseh vmesnikih ne glede na tip vmesnika (4/8 Gb/s FC),
	
	

	4.1.10. prepustnost stikala po pasovni širini mora biti vsaj 120 Gb/s.
	
	

	
	
	

	4.2. Vgrajeni vmesniki in licence:
	
	

	
	
	

	4.2.1. stikalo mora imeti vgrajenih vsaj deset (10) 4/8 Gb/s FC SW SFP+, LC vmesnikov za priklop na večrodovno optično vlakno (MM) in vsaj dva (2) 4/8 Gb/s FC LW SFP+, LC vmesnika za priklop na enorodovno optično vlakno (SM),
	
	

	4.2.2. vključene morajo biti licence za vse vmesnike iz točke 4.2.1.
	
	

	
	
	

	4.3. Funkcionalnosti SAN:
	
	

	
	
	

	4.3.1. podpora vseh standardnih storitev FC kot so login services, name server, zoning, FSPF,
	
	

	4.3.2. stikalo mora imeti možnost povezljivosti preko FC z obstoječim omrežjem SAN na primarni lokaciji naročnika v Ljubljani, ki je zgrajeno z uporabo stikala Cisco MDS 9509,
	
	

	4.3.3. podpora vsaj 16 logičnih segmentov oziroma podomrežij SAN (VSAN),
	
	

	4.3.4. podpora standardnih storitev FC za vsako podomrežje SAN posebej,
	
	

	4.3.5. podpora medstikalnih povezav ISL (Inter Switch Link),
	
	

	4.3.6. podpora deljenju prometa med do 16 enakovrednimi potmi ter dinamično preusmeritvijo prometa v primeru okvare z uporabo protokola FSPF (Fabric Shortes Path First),
	
	

	4.3.7. podpora virtualizacije strežnikov oziroma priključnih vmesnikov z uporabo mehanizma NPIV – vsak navidezni strežnik ima možnost dobiti lasten FCID, 
	
	

	4.3.8. poenostavitev omrežja SAN z zmanjšanjem števila Domain ID z uporabo mehanizma NPV,
	
	

	4.3.9. SAN vmesniki morajo podpirati naslednje:
	
	

	4.3.9.1. E, F, NP, VE, TE ter VF tipe vmesnikov,
	
	

	4.3.9.2. Podpora posredovanja prometa več podomrežij SAN (VSAN) preko vmesnika tipa F (trunk),
	
	

	4.3.9.3. Podpora združevanja vsaj 8 vmesnikov, ki se uporabljajo za medstikalne povezave ISL,
	
	

	4.3.9.4. Podpora združevanja vmesnikov tipa F (SAN port-channel),
	
	

	4.3.9.5. Vsaj 200 B2B izravnalnikov (buffer-to-buffer credits) na posamezen vmesnik FC,
	
	

	4.3.10. podpora varnostnih storitev omrežja SAN kot sledi:
	
	

	4.3.10.1. Podpora avtentikacijskega protokola FC-SP (Fibre Channel Security Protocol),
	
	

	4.3.10.2. Podpora avtentikacije stikalo-odjemalec v obe smeri po protokolu FC-SP,
	
	

	4.3.10.3. Podpora varnostnega mehanizma za avtentikacijo stikal,
	
	

	4.3.10.4. Podpora kontrole priklopa naprave na vmesnik stikala glede na WWN (port security),
	
	

	4.3.11. možnost vpeljave mehanizmov za zagotavljanje kakovosti storitev (QoS – Quality of Service) za upravljanje pasovne širine, nadzor zakasnitev ter dodeljevanje prioritete kritičnemu prometu s klasifikacijo prometa v štiri različne nivoje,
	
	

	4.3.12. podpora napredne funkcionalnosti zoning s posredovanjem celotne »zoning« podatkovne baze med stikali,
	
	

	4.3.13. definiranje končnih sistemov (strežniki, shranjevalni sistemi) z imenom (alias) glede na naslov WWN,
	
	

	4.3.14. uporaba definiranih imen (alias) za funkcionalnost zoning.
	
	

	
	
	

	4.4. Nadzor in upravljanje:
	
	

	
	
	

	4.4.1. nadzor in upravljanje preko konzolnega vmesnika ali USB,
	
	

	4.4.2. možnost shranjevanja konfiguracije na pomnilniški medij USB ali na strežnik FTP,
	
	

	4.4.3. podpora nadzora in upravljanja stikala preko ukazne vrstice (protokola Telnet, SSH) ali grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI),
	
	

	4.4.4. podpora za kontrolo dostopa in upravljanja stikala z vlogami (role) ter uporabniškim imenom ter geslom (username/password),
	
	

	4.4.5. podpora SNMP (v1, v2c in v3) in NTP,
	
	

	4.4.6. podpora TFTP, FTP, SFTP ali SCP (vsaj enega od teh protokolov) za nadgradnjo programske opreme ter prenos konfiguracij,
	
	

	4.4.7. možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije (rollback),
	
	

	4.4.8. podpora protokolu NTP za sinhronizacijo točnega časa,
	
	

	4.4.9. podpora odkrivanja sosednjih naprav (neighbor learning),
	
	

	4.4.10. podpora SYSLOG,
	
	

	4.4.11. avtentikacija administrativnih uporabnikov po protokolih TACACS+ in RADIUS,
	
	

	4.4.12. možnost definiranja vsaj 2 istočasnih sej za preslikovanje prometa,
	
	

	4.4.13. možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (»Remote-SPAN«),
	
	

	4.4.14. podpora analize prometa FC z vgrajenim analizatorjem,
	
	

	4.4.15. podpora FC traceroute ter FC ping,
	
	

	4.4.16. podpora razhroščevanju na prometu Fibre Channel.
	
	

	
	
	

	6. Ponuditi je potrebno dve (2) omrežni stikali s šifriranjem prometa IP MACsec.
	
	

	
	
	

	6.1. Vsako posamezno stikalo mora izpolnjevati enake minimalne tehnične zahteve, kot so navedene pod točko 1.1. za lokacijo Kolodvorska ulica 15.
	
	

	
	
	

	6.2. Stikali morata biti v skladu.
	
	

	
	
	

	6.3. Vgrajeni vmesniki v vsakem stikalu:
	
	

	
	
	

	6.3.1. en (1) kos 10 GBASE-LR SFP,
	
	

	6.3.2. vsaj trije (3) optični večrodovni moduli 1000BASE-SX SFP transciever module, MMF, 850nm, DOM.
	
	

	
	
	

	7. Ponuditi je potrebno dve (2) konsolidirani LAN/SAN stikali.
	
	

	
	
	

	7.1. stikalo mora omogočati vgradnjo v standardno 19-palčno omaro,
	
	

	
	
	

	7.2. stikalo mora imeti vgrajena vsaj dva napajalnika električne energije, ki sta redundantna ter omogočata menjavo med delovanjem,
	
	

	
	
	

	7.3. stikalo mora imeti vgrajenih več ventilatorjev za zagotavljanje redundance hlajenja, ki jih je možno menjati med delovanjem,
	
	

	
	
	

	7.4. stikalo mora omogočati nadgradnjo programske opreme med delovanjem brez prekinitev (ISSU – In Service Software Upgrade),
	
	

	
	
	

	7.5. stikalo mora imeti vsaj eno razširitveno mesto za vgradnjo razširitvenega modula z dodatnimi vmesniki.
	
	

	
	
	

	7.6. Zmogljivosti:
	
	

	
	
	

	7.6.1. stikalo mora imeti vgrajenih vsaj 32 fiksnih vmesniških rež,
	
	

	7.6.2. stikalo mora biti razširljivo na vsaj 48 vmesnikov oziroma vmesniških rež z uporabo razširitvenih modulov,
	
	

	7.6.3. vmesniške reže morajo omogočati vgradnjo 1Gb/s Ethernet SFP, 10 Gb/s Ethernet SFP+ in 4/8 Gb/s FC SFP modulov,
	
	

	7.6.4. vmesniki morajo podpirati Ethernet, FC ter FCoE LAN/SAN tehnologije,
	
	

	7.6.5. 1Gb/s Ethernet SFP moduli morajo podpirati bakrene kable s RJ45 tipom priključka in enorodovne (SM – singlemode) ali večrodovne (SM) ali večrodovne (MM) optične kable,
	
	

	7.6.6. FC SFP moduli morajo podpirati 4/8 Gb/s FC SFP vmesnike za priklop preko enorodovnih (SM) ali večrodovnih (MM) optičnih kablov,
	
	

	7.6.7. razširitveni moduli morajo podpirati priklop preko 1G/10Gb/s Ethernet, 40 Gb/s Ethernet ali 4/8 Gb/s FC vmesnikov,
	
	

	7.6.8. stikalo mora imeti neblokirajočo arhitekturo s polno prepustnostjo na vseh vmesnikih ne glede na tip vmesnika (tj. 1/10 Gb/s Ethernet, 4/8 Gb/s FC),
	
	

	7.6.9. prepustnost stikala po pasovni širini mora biti tako vsaj 960 Gb/s oziroma 700 Mpps,
	
	

	7.6.10. stikalo mora omogočati IP usmerjanje (routing)
	
	

	7.6.10.1. zmogljivost vsaj 140 Gb/s oziroma Mpps za funkcionalnost usmerjanja IP
	
	

	7.6.10.2. podpora vsaj 7000 IP poti v usmerjevalni tabeli
	
	

	7.6.10.3. podpora vsaj 7000 multicast poti v usmerjevalni tabeli
	
	

	7.6.10.4. podpora vsaj 800 logičnih usmerjevalnih table (VRF)
	
	

	7.6.10.5. podpora protokolom za visoko razpoložljivost privzetega prehoda (VRRP)
	
	

	7.6.10.6. podpora protokolom multicast PIMv2 Sparse Mode, Source Specific Multicast (SSM), Multicast Source Discovery Protocol (MDSP), IGMPv2 ter v3
	
	

	7.6.10.7. podpora funkcionalnosti DHCP Relay
	
	

	7.6.11. stikalo mora podpirati vsaj 4000 VLAN-ov,
	
	

	7.6.12. stikalo mora podpirati vsaj 30.000 hkratnih naslovov MAC,
	
	

	7.6.13. vsi vmesniki morajo podpirati pakete velikosti 9216 bytov (jumbo frame),
	
	

	7.6.14. stikalo mora omogočati priklop vsaj 10 (obstoječih) zunanjih stikal za neposreden priklop strežnikov za potrebe širitve, pri čemer je zahtevano naslednje:
	
	

	7.6.14.1. vsa zunanja stikala se upravljajo kot eno stikalo,
	
	

	7.6.14.2. priklop zunanjih stikal preko standardnih 10Gb/s Ethernet povezav,
	
	

	7.6.14.3. priklop strežnikov na to stikalo se lahko izvede z 1 Gb/s Ethernet, bakrenimi (RJ45) ali optičnimi (SM ali MM) vmesniki, 10 Gb/s Ethernet bakrenimi (twinax kabli do dolžine 10 m ali RJ45) ali optičnimi (SM ali MM) vmesniki ali 10 Gb/s FCoE bakrenimi (twinax kabli do dolžine 10m) ali optičnimi (SM ali MM) vmesniki,
	
	

	7.6.15. možnost priklopa vsaj 400 vmesnikov z uporabo zunanjih stikal.
	
	

	
	
	

	7.7. Vgrajeni vmesniki in licence v vsakem stikalu:
	
	

	
	
	

	7.7.1. šestnajst (16) 4/8 Gb/s FC SW SFP+, LC vmesnikov za priklop na večrodovno (MM) optično vlakdno,
	
	

	7.7.2. osem (8) 1 Gb/s (1000BASE-T) SFP vmesnikov,
	
	

	7.7.3. osem (8) 10 Gb/s 10GBASE SR SFP+ vmesnikov,
	
	

	7.7.4. za vse uporabljene FC in ethernet priključke mora biti vključena licenca za njihovo polno funkcionalnost, če je potrebna.
	
	

	
	
	

	7.8. Funkcionalnosti LAN:
	
	

	
	
	

	7.8.1. stikalo mora omogočati združevanje vsaj 8 Ethernet vmesnikov v en logičen vmesnik (port-channel),
	
	

	7.8.2. porazdelitev bremena med vmesniki mora omogočati uporabo Layer 2, 3 ali 4 informacije za deljenje bremena,
	
	

	7.8.3. stikalo mora omogočati združevanje vsaj 8 Ethernet vmesnikov v en logičen vmesnik, pri čemer so vmesniki lahko na dveh različnih stikalih (tj. MLAG – Multichasis Link Aggregation Group),
	
	

	7.8.4. podpora vsaj 50 instancam protokola MSTP IEEE 802.1s,
	
	

	7.8.5. podpora funkcionalnosti Private VLAN,
	
	

	7.8.6. podpora storitvam QoS mora zadoščati naslednjim zahtevam:
	
	

	7.8.6.1. vsaj 8 izhodnih vrst (queues) na vsakem vmesniku,
	
	

	7.8.6.2. možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste,
	
	

	7.8.6.3. kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu WRR (weighted round robin),
	
	

	7.8.6.4. razvrščanje paketov (classifying),
	
	

	7.8.6.5. omejevanje prometa za določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik (traffic policing),
	
	

	7.8.6.6. podpora omejevanja prometa na logični vmesnik (VLAN),
	
	

	7.8.6.7. označevanje oz. barvanje paketov (marking – nastavljanje qos bitov),
	
	

	7.8.6.8. vsi mehanizmi za zagotavljanje kakovosti storitev so omogočeni v strojni opremi, tako da njihova uporaba ne vpliva na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada,
	
	

	7.8.6.9. podpora omejenjevanja količine prometov tipa unknown unicast, broadcast, multicast,
	
	

	7.8.7. Podpora varnostnim storitvam za omrežja LAN kot sledi:
	
	

	7.8.7.1. filtriranje prometa (Access Control List) glede na naslov MAC, IP, TCP/UDP port,
	
	

	7.8.7.2. podpora varnostnih filtrov (Access Control List) tako na fizičnem kot logičnih vmesnikih,
	
	

	7.8.7.3. podpora varnostnih filtrov na terminalskih vmesnikih,
	
	

	7.8.7.4. podpora varnostnih filtrov za protokol IPv4 in IPv6,
	
	

	7.8.7.5. podpora beleženja akcij (npr. kršitev) varnostnih filtrov,
	
	

	7.8.7.6. izvajanje varnostnih filtrov v strojni opremi,
	
	

	7.8.7.7. podpora standardu 802.1X,
	
	

	7.8.7.8. podpora overjanju naslovov MAC,
	
	

	7.8.7.9. podpora beleženju dogodkov 802.1X na strežnik AAA (accounting, authorization, authentication),
	
	

	7.8.7.10. podpora omejevanju naslovov MAC na posameznem vmesniku,
	
	

	7.8.7.11. podpora blokiranja dodeljevanja naslovov IP z neavtoriziranih strežnikov DHCP (DHCP snooping),
	
	

	7.8.7.12. podpora funkcionalnosti IP Source Guard,
	
	

	7.8.7.13. podpora funkcionalnosti dinamičnega preverjanja ARP (ARP inspection),
	
	

	7.8.7.14. podpora omejevanja in izvajanja varnostnih filtrov za kontrolni vmesnik stika (CoPP).
	
	

	
	
	

	7.9. Funkcionalnosti SAN:
	
	

	
	
	

	7.9.1. podpora vseh standardnih storitev FC kot so login services, name server, zoning, FSPF,
	
	

	7.9.2. stikalo mora imeti možnost povezljivosti preko FC z obstoječim omrežjem SAN na primarni lokaciji naročnika v Ljubljani, ki je zgrajeno z uporabo stikala Cisco MDS 9509,
	
	

	7.9.3. podpora vsaj 16 logičnih segmentov oziroma podomrežij SAN (VSAN),
	
	

	7.9.4. podpora standardnih storitev FC za vsako podomrežje SAN posebej,
	
	

	7.9.5. podpora medstikalnih povezav ISL (Inter Switch Link),
	
	

	7.9.6. podpora deljenju prometa med do 16 enakovrednimi potmi ter dinamično preusmeritvijo prometa v primeru okvare z uporabo protokola FSPF (Fabric Shortes Path First),
	
	

	7.9.7. podpora virtualizacije strežnikov oziroma priključnih vmesnikov z uporabo mehanizma NPIV – vsak navidezni strežnik ima možnost dobiti lasten FCID,
	
	

	7.9.8. poenostavitev omrežja SAN z zmanjšanjem števila Domain ID z uporabo mehanizma NPV,
	
	

	7.9.9. SAN vmesniki morajo podpirati naslednje:
	
	

	7.9.9.1. E, F, NP, VE, TE ter VF tipe vmesnikov,
	
	

	7.9.9.2. podpora posredovanja prometa več podomrežij SAN (VSAN) preko vmesnika tipa F (trunk),
	
	

	7.9.9.3. podpora združevanja vsaj 8 vmesnikov, ki se uporabljajo za medstikalne povezave ISL,
	
	

	7.9.9.4. podpora združevanja vmesnikov tipa F (SAN port-channel),
	
	

	7.9.10. podpora varnostnih storitev omrežja SAN kot sledi:
	
	

	7.9.10.1. podpora avtentikacijskega protokola FC-SP (Fibre Channel Security Protocol),
	
	

	7.9.10.2. podpora avtentikacije stikalo-odjemalec v obe smeri po protokolu FC-SP,
	
	

	7.9.10.3. podpora varnostnega mehanizma za avtentikacijo stikal,
	
	

	7.9.10.4. podpora kontrole priklopa naprave za vmesnik stikala glede na WWN (port security),
	
	

	7.9.11. možnost vpeljave mehanizmov za zagotavljanje kakovosti storitev (QoS – Quality of Service) za upravljanje pasovne širine, nadzor zakasnitev ter dodeljevanje prioritete kritičnemu prometu s klasifikacijo prometa v štiri različne nivoje,
	
	

	7.9.12. podpora napredne funkcionalnosti zoning s posredovanjem celotne »zoning« podatkovne baze med stikali,
	
	

	7.9.13. definiranje končnih sistemov (strežniki, shranjevalni sistemi) z imenom (alias) glede na naslov WWN,
	
	

	7.9.14. uporaba definiranih imen (alias) za funkcionalnost zoning.
	
	

	
	
	

	7.10. Nadzor in upravljanje:
	
	

	
	
	

	7.10.1. nadzor in upravljanje preko namenskega 10/100 Mb/s Ethernet vmesnika (out-of-band management),
	
	

	7.10.2. nadzor in upravljanje preko direktnega konzolnega dostopa,
	
	

	7.10.3. možnost shranjevanja konfigurancije na pomnilniški medij USB ali na FTP strežnik,
	
	

	7.10.4. podpora nadzora in upravljanje stikala preko ukazne vrstice (protokola Telnet, SSH), ali grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI),
	
	

	7.10.5. podpora za kontrolo dostopa in upravljanja stikala z vlogami (role) ter uporabniškim imenom ter geslom (username/password),
	
	

	7.10.6. podpora določanja vlog (role) glede na podomrežje VLAN ter VSAN,
	
	

	7.10.7. podpora TFTP, FTP, SFTP ali SCP (vsaj enega od teh protokolov) za nadgradnjo programske opreme ter prenos konfiguracij,
	
	

	7.10.8. možnost aktiviranja prejšnje konfiguracije (rollback),
	
	

	7.10.9. podpora protokolu NTP za sinhronizacijo točnega časa,
	
	

	7.10.10. podpora odkrivanja sosednjih naprav (neighbor learning),
	
	

	7.10.11. podpora SYSLOG, SNMP v1, v2 ter v3,
	
	

	7.10.12. avtentikacija administrativnih uporabnikov po protokolih TACACS+ in RADIUS,
	
	

	7.10.13. podpora preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma enega ali več navideznih segmentov na monitor vmesnik (Switched Port Analyzer – SPAN) tako za Ethernet kot FC,
	
	

	7.10.14. možnost definiranja vsaj 2 istočasnih sej za preslikovanje prometa,
	
	

	7.10.15. možnost preslikovanja prometa za analiziranje na oddaljeno lokacijo,
	
	

	7.10.16. podpora analize prometa FC z vgrajenim analizatorjem,
	
	

	7.10.17. podpora FC traceroute ter FC ping,
	
	

	7.10.18. podpora razhroščevanju na prometu Fibre Channel.
	
	

	
	
	

	7.11. Stikalo mora podpirati vsaj naslednje standarde:
	
	

	
	
	

	7.11.1. T11 standards-compliant FCoE (FC-BB-5),
	
	

	7.11.2. T11 FCoE Initialization Protocol (FIP) (FC-BB-5),
	
	

	7.11.3. 802.3 (Ethernet), 802.3u (FastEthernet), 802.3z, 802.3ab (Gigabit Ethernet), 802.3ae (10 Gigabit Ethernet),
	
	

	7.11.4. 802.3x (Flow control),
	
	

	7.11.5. 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol),
	
	

	7.11.6. 802.1D (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree),
	
	

	7.11.7. 802.1p (Priority Tagging),
	
	

	7.11.8. 802.1Q (VLAN tagging),
	
	

	7.11.9. 802.x (pause),
	
	

	7.11.10. 801.1Qaz (Enhanced transmission selection),
	
	

	7.11.11. 802.1Qbb (Per-priority Pause),
	
	

	7.11.12. IEEE 1588-2008: Precision Time Protocol (Boundary Clock).
	
	

	7.12. Stikali morata biti v skladu.
	
	






 Kraj in datum:							Žig in podpis ponudnika:



Priloge:
· tehnična dokumentacija (slikovno in tekstovno) proizvajalca ponujene opreme
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