


OBRAZEC 6/2  - Preglednica izpolnjevanja tehničnih zahtev za SKLOP 2

PONUDNIK 
______________________
______________________
______________________

PREGLEDNICA IZPOLNJEVANJA TEHNIČNIH ZAHTEV ZA SKLOP 2

	Zap. 
št.
	A – Zahteva
	B – Ponujen model opreme, komponenta ali  lastnost ter količina
	C – Št. označene strani v prilogi

	Tehnične zahteve za tanke kliente TIP1

	1.
	Procesor z vsaj 2 jedri, predpomnilnikom vsaj 1 MB in skupno frekvenco vseh jeder vsaj 3,3 GHz
	
	

	2.
	Delovni pomnilnik vsaj 4 GB
	
	

	3.
	Podatkovni nosilec tipa SSD ali FLASH kapacitete vsaj 16 GB
	
	

	4.
	Vgrajenih vsaj 6 USB priključkov in sicer vsaj 4 x USB2 in vsaj 2 x USB3, od tega vsaj 2 na sprednji in vsaj 2 na zadnji strani naprave
	
	

	5.
	Integrirana mrežna kartica 10/100/1000 Mb/s
	
	

	6.
	Integrirana zvočna kartica
	
	

	7.
	Vgrajen zvočnik, ki ni tipa beeper
	
	

	8.
	Lahki odjemalec s pasivnim hlajenjem (ne sme vsebovati ventilatorjev)
	
	

	9.
	Prednameščen operacijski sistem Windows 10 IoT Enterprise
	
	

	10.
	Kompatibilnost z VMware Horizon View Client verzije 5.2 in novejše
	
	

	11.
	SLO tipkovnica in miška s koleščkom, oboje temne barve in z USB priklopom
	
	

	12.
	Integrirana grafična kartica z vsaj dvema izhodoma tipa DP (display port)
	
	

	13.
	Možnost prikaza dveh različnih zaslonskih slik z resolucijo vsaj 2560 x 1440
	
	

	14.
	Mere brez podstavka ne smejo presegati 230 mm x 70 mm x 260 mm (dopustno odstopanje plus 10%)
	
	

	15.
	Licenca za programsko opremo za upravljanje lahkih odjemalcev, ki omogoča trajno uporabo za vse v tem naročilu ponujene tanke odjemalce. Programska oprema mora omogočati:
· vklop/izklop EWF ali UWF filtra
· oddaljeno namestitev operacijskega sistema (image-a), programske opreme in izvajanje procedur
· preimenovanje lahkega odjemalca
· prikaz namizja oddaljenega lahkega odjemalca in upravljanje tega preko lokalne miške in tipkovnice (upravljanje lahkega odjemalca preko oddaljenega namizja)
· pregled stanja in informacij nad tankimi klienti (hostname, MAC naslov, IP naslov, model tankega klienta, stanje EWF ali UWF filtra)
	
	

	

	Tehnične zahteve za tanke kliente TIP2

	1.
	Procesor z vsaj 2 jedri, predpomnilnikom vsaj 1 MB in skupno frekvenco vseh jeder vsaj 3,3 GHz
	
	

	2.
	Delovni pomnilnik vsaj 4 GB
	
	

	3.
	Podatkovni nosilec tipa SSD ali FLASH kapacitete vsaj 16 GB
	
	

	4.
	Vgrajenih vsaj 6 USB priključkov in sicer vsaj 4 x USB2 in vsaj 2 x USB3, od tega vsaj 2 na sprednji in vsaj 2 na zadnji strani naprave
	
	

	5.
	Integrirana mrežna kartica 10/100/1000 Mb/s
	
	

	6.
	Integrirana zvočna kartica
	
	

	7.
	Vgrajen zvočnik, ki ni tipa beeper
	
	

	8.
	Lahki odjemalec s pasivnim hlajenjem (ne sme vsebovati ventilatorjev)
	
	

	9. 8.
	Prednameščen operacijski sistem Windows 10 IoT Enterprise
	
	

	10. 9. 
	Kompatibilnost z VMware Horizon View Client verzije 5.2 in novejše
	
	

	11. 10. 
	SLO tipkovnica in miška s koleščkom, oboje temne barve in z USB priklopom
	
	

	12. 11. 
	Integrirana grafična kartica z vsaj tremi izhodi tipa DP (display port)
	
	

	13. 12. 
	Možnost prikaza treh različnih zaslonskih slik z resolucijo vsaj 2560 x 1440
	
	

	14. 13. 
	Mere brez podstavka ne smejo presegati 230 mm x 70 mm x 260 mm (dopustno odstopanje plus 10%)
	
	

	15. 14. 
	Licenca za programsko opremo za upravljanje lahkih odjemalcev, ki omogoča trajno uporabo za vse v tem naročilu ponujene tanke odjemalce. Programska oprema mora omogočati:
· vklop/izklop EWF ali UWF filtra
· oddaljeno namestitev operacijskega sistema (image-a), programske opreme in izvajanje procedur
· preimenovanje lahkega odjemalca
· prikaz namizja oddaljenega lahkega odjemalca in upravljanje tega preko lokalne miške in tipkovnice (upravljanje lahkega odjemalca preko oddaljenega namizja)
· pregled stanja in informacij nad tankimi klienti (hostname, MAC naslov, IP naslov, model tankega klienta, stanje EWF ali UWF filtra)
	
	




Datum:								Žig in podpis ponudnika:


Priloga:
· tehnična dokumentacija proizvajalca ponujene opreme 
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