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[bookmark: OLE_LINK6]II	PREDMET JAVNEGA NAROČILA, TEHNIČNE IN DRUGE ZAHTEVE

1	PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je Dobava pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi, ki obsega:

SKLOP 1: Dobava ergonomskih pisarniških stolov, ki so proizvedeni iz okoljsko manj  obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi 
SKLOP 2:  Dobava pisarniških stolov za dinamično sedenje, ki so proizvedeni iz okoljsko  manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi.

Pri oddaji javnega naročila se upoštevajo temeljne okoljske zahteve za pohištvo iz točke 8. 1. Priloge 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS št. 102/11 z vsemi nadaljnjimi spremembami in 91/15-ZJN-3). 

2	TEHNIČNE ZAHTEVE

2.1	Dobava ergonomskih pisarniških stolov, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi – 256 kosov
	
Po višini nastavljiv (plinska vzmet) vrtljiv stol z največjo dopustno obremenitvijo vsaj 120 kg skladen z zahtevami standardov SIST EN 1335-1,2,3 ali enakovrednih.

Opis stola:
· peterokrako kovinsko podnožje (jekleno kromirano ali aluminijasto polirano) na petih gumiranih kolesih primernih za trdo tekalno površino,
· profesionalni multifunkcijski mehanizem za večje obremenitve (8 h sedenja dnevno) s sinhrono ali asinhrono nastavitvijo nagiba sedala in naslonjala z možnostjo fiksiranja v željeni poziciji in nastavitvijo potisne sile naslonjala,
· oblazinjeno ergonomsko oblikovano naslonjalo iz lesene vezane plošče oziroma polipropilena ustrezne trdnosti s polnilom iz PU pene gostote cca. 30 kg/m3, nastavljivo po višini in nagibu, s posebej nastavljivo ledveno oporo kot na primer SCHUKRA SL4 ali enakovredno,
· ergonomsko oblikovano sedalo iz lesene vezane plošče s polnilom iz PU pene gostote cca. 40kg/m3, nastavljivo po nagibu in globini (drsna plošča),
· opirala za roke z mehko PVC oblogo, vrtljiva, nastavljiva po višini in pomična naprej – nazaj, z možnostjo odstranitve,
· oblazinjenje v kvalitetni tkanini po izbiri naročnika (odpornost proti obrabi po ISO12947-2 vsaj 50.000 ciklov).

Dimenzije:
· naslonjalo višine min. 550 mm,
· sedalo širine min. 480 mm in globine min. 450 mm,
· nastavitev globine sedala min. 50 mm,
· nastavitev višine stola od ≤ 450 do ≥ 550 mm,
· nastavitev višine naslonjala min. 50 mm,
· svetla širina med opirali za roke min. 460 mm,
· nastavljiva višina opiral za roke merjeno od površine sedala od ≤ 220 do ≥ 250mm,
· nastavitev nagiba sedala min. 3° naprej in min. 10° nazaj,



_______________________________________________________________________
Razpisna dokumentacija št. 430-16/2017 – Dobava pisarniških stolov za poslovne prostore ZPIZ, ki so proizvedeni iz okoljsko manj obremenjujočih materialov in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi po sklopih
4/59

